{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B","ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","4.65","4.68"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","716","1,550"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","9.50","12.1"]
["","Třída energetické úspornosti","","","B"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","Třída energetické účinnosti","","","A"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","2,498","3,340"]
["Jmenovitá účinnost","Roční spotřeba energie","","kWh","1,813"]
["","EER","","","2.62","2.27 (3)"]
["","COP","","","3.42"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","D"]
["","","Vytápění","","B"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","10.8","13.5 (2)"]
["Poznámky","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(2) - Roční spotřeba energie odpovídá Směrnici 2002/31/ES o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(3) - SEER a SCOP odpovídají EN 14825","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU"]
["","","","","(4) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","","","13.0 (1)"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","","","15.5 (2)"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","","","3.36 (3)"]
["Prostorové chlazení","Kapacita","Pnávrh","kW","","","13.0"]
["","SEER","","","","","5.01"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","","","1559"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","","","12.29"]
["","SCOP/A","","","","","3.58"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","","","4811"]
["Energetickou účinná řada","","","","","","A+++ ~ D"]