{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / ARXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA35A2VEB / ARXM35N2V1B9","ADEA35A2VEB / ARXM35N5V1B9","ADEA50A2VEB / ARXM50N2V1B9","ADEA60A2VEB / ARXM60N2V1B9","ADEA71A2VEB / ARXM71N2V1B9"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","3.40","3.40","5.00","5.70"]
["Jmenovitá účinnost","Roční spotřeba energie","","kWh","452","452","765","831"]
["","EER","","","3.76","3.76","3.27","3.43"]
["","COP","","","3.97","3.97","3.74","3.63"]
["","Směrnice oenergetických štítcích","Chlazení","","A","A","A","A"]
["","","Vytápění","","A","A","A","A"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","4.00","4.00","5.50","7.00"]
["Poznámky","","","","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]
["","","","","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m."]
["","","","","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","","","","","6.80"]
["","Max.","","kW","","","","","6.98"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","","","","","7.50"]
["","Max.","","kW","","","","","7.66"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","","","","","2.95"]
["","COP","","","","","","","3.49"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","","","","","1153"]
["","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Chlazení","","","","","","C"]
["","","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Vytápění","","","","","","B"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","","","","","A"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","","","","","6.80"]
["","SEER","","","","","","","5.35"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","","","","","445"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","","","","","A"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","","","","","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","","","3.80"]
["","Topný výkon Pdh při -10°","","kW","","","","","4.83"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","","","","","2209"]
["Energetickou účinná řada","","","","","","","","A+++ ~ D"]