{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AHQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B","AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B","AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B","AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","6.8","9.5","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","4.65","4.60","5.14","5.77"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","511.85","723","1,412","1,353"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","6.80","9.50","12.1","13.0"]
["","Třída energetické úspornosti","","","B","B"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","6.33","7.60","8.0","12.0"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.78","3.99"]
["","Třída energetické účinnosti","","","A","A"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","2,332.26","2,800","2,964","4,199"]
["Jmenovitá účinnost","Annual energy consumption","","kWh","1,120","1,810"]
["","EER","","","3.03","2.62","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.05","3.41"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","B","D"]
["","","Vytápění","","D","B"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","7.5","10.8","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Poznámky","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(3) - PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU"]
["","","","","","(4) - Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]
["","","","","","(6) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]