{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":17,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXF20A5V1B","ARXF25A5V1B","ARXF35A5V1B","ARXF50A2V1B","ARXF50AV1B","ARXF50A5V1B","ARXF50A6V1B","ARXF60A2V1B","ARXF60A5V1B","ARXF60AV1B","ARXF71A2V1B","ARXF71A5V1B"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","550","550","550","734","","734","734","734","734","734","734","734"]
["","","","Šířka","mm","658","658","658","870","","870","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Hloubka","mm","275","275","275","373","","373","373","373","373","373","373","373"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","26","26","28","46.0","","46","46","50.0","50","50","50.0","50"]
["Kompresor","Type","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Provozní rozsah","Chlazení","Okolí","Min.","°CST","-10","-10","-10","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CST","46","46","46","","","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Vytápění","Okolí","Min.","° CWB","-15","-15","-15","","","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","° CWB","18","18","18","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Vysoké","dBA","46","46","48"]
["","","","Jm.","dBA","","","","47","","47","47","49","49","49","52","52"]
["","Vytápění","","Vysoké","dBA","47","47","48"]
["","","","Jm.","dBA","","","","49","","49","49","49","49","49","52","52"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Náplň","","","kg","0.55","0.55","0.70","0.90","","0.9","0.9","1.15","1.15","1.15","1.15","1.15"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","0.44","0.44","0.48","0.61","","0.61","0.61","0.78","0.78","0.78","0.78","0.78"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675.0","675.0","675.0","675","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Spoje potrubí","Délka potrubí","Max.","OU - IU","m","15","15","15","30","","30","30","30","30","30","30","30"]
["","Doplňková náplň chladiva","","","kg/m","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)"]
["","Rozdíl hladin","IU - OU","Max.","m","12","12","12","20","","20","20","20","20","20","20","20"]
["Standardní příslušenství","Installation manual","","","","1","1","1","1","","1","1","1","1","","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","","1","1","1","1","","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","","1","1","1","1","","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","1","1","","1","1","1","1","","1","1"]
["Napájení","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]
["","","","","","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]
["Kompresor","Typ","","","","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Standardní příslušenství","Drain cap","","","","","","","3","","3","3","3","3","","3","3"]