{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXF20D5V1B (Archived)","ATXF25D5V1B (Archived)","ATXF35D5V1B (Archived)","ATXF42D5V1B (Archived)"]
["Vstup napájení","Chlazení","","Jm.","kW","0.023","0.023","0.029","0.040"]
["","Vytápění","","Jm.","kW","0.023","0.023","0.029","0.040"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá","Bílá","Bílá","Bílá"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","286","286","286","286"]
["","","","Šířka","mm","770","770","770","770"]
["","","","Hloubka","mm","225","225","225","225"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","8","8","8.5","9.00"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Chlazení","Vysoké","m³/min","9.8","10","11.5","12.6"]
["","","","Střední","m³/min","8","8","8","9"]
["","","","Nízký","m³/min","6","6.2","6.4","6.9"]
["","","","Tichý provoz","m³/min","4.3","4.3","4.4","4.9"]
["","","Vytápění","Vysoké","m³/min","10.4","10.4","11.9","12.8"]
["","","","Střední","m³/min","8.3","8.4","8.6","8.8"]
["","","","Nízký","m³/min","6.2","6.4","6.5","6.7"]
["","","","Tichý provoz","m³/min","5.3","5.3","5.3","5.2"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","","dBA","53","54","54","59.0"]
["","Vytápění","","","dBA","55","55","56","59.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Vysoké","dBA","39","40","43","45.0"]
["","","","Střední","dBA","33","33","34","36.0"]
["","","","Nízký","dBA","25","26","27","30.0"]
["","","","Tichý provoz","dBA","20","20","20","22.0"]
["","Vytápění","","Vysoké","dBA","39","40","40","44.0"]
["","","","Střední","dBA","34","34","35","34.0"]
["","","","Nízký","dBA","28","28","29","28.0"]
["","","","Tichý provoz","dBA","21","21","21","22.0"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Vnější průměr","mm","6","6","6","6"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","9.5","9.5","9.5","9.50"]
["","Odvod kondenzátu","","","","18","18","18","18"]
["Řídicí systémy","Infračervené dálkové ovládání","","","","ARC470A1","ARC470A1","ARC470A1","ARC470A1"]
["","Kabelové dálkové ovládání","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standardní příslušenství","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Batteries","","","","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1"]
["Napájení","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)"]
["","","","","","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]