{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25R2V1B / ARXM25R5V1B","ATXM25R5V1B / ARXM25R5V1B","ATXM35R2V1B / ARXM35R5V1B","ATXM35R5V1B / ARXM35R5V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R2V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R5V1B"]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00"]
["","Jm.","","kW","2.50","2.50","3.40","3.40"]
["Jmenovitá účinnost","Roční spotřeba energie","","kWh","278","278","402","402"]
["","EER","","","4.50","4.50","4.23","4.23"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04","4.04"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","A","A","A","A"]
["","","Vytápění","","A","A","A","A"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","2.80","2.80","4.00","4.00"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","4.70","4.70","5.20","5.20"]
["Poznámky","","","","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]
["","","","","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","","","","","1.70","1.70"]
["","Jm.","","kW","","","","","5.00","5.00"]
["","Max.","","kW","","","","","6.00","6.00"]
["Topný výkon","Min.","","kW","","","","","1.70","1.70"]
["","Jm.","","kW","","","","","5.80","5.80"]
["","Max.","","kW","","","","","7.70","7.70"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","","","","","3.45","3.45"]
["","COP","","","","","","","3.79","3.79"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","","","","","725","725"]
["","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Chlazení","","","","","","A","A"]
["","","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Vytápění","","","","","","A","A"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","","","","","A++","A++"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","","","","","5.00","5.00"]
["","SEER","","","","","","","7.35","7.35"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","","","","","238","238"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","","","","","A++","A++"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","","","","","4.60","4.60"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.65","4.65"]
["","Topný výkon Pdh při -10°","","kW","","","","","3.85","3.85"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","","","","","1384","1384"]
["Energetickou účinná řada","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]