{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Příkon","Chlazení","","Jm.","kW","0.019","0.020","0.032"]
["","Vytápění","","Jm.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["Opláštění","Colour","","","","Bílý","Bílý","Bílý"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","286","286","286"]
["","","","Šířka","mm","770","770","770"]
["","","","Hloubka","mm","225","225","225"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","8.50","8.50","9.00"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Chlazení","Vysoké","m³/min","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Střední","m³/min","7.4","7.7","8.3"]
["","","","Nízký","m³/min","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Tichý provoz","m³/min","4.2","4.2","4.5"]
["","","Vytápění","Vysoké","m³/min","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Střední","m³/min","8.1","8.1","9.0"]
["","","","Nízký","m³/min","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Tichý provoz","m³/min","5.2","5.2","5.1"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","","dBA","55","55","58"]
["","Vytápění","","","dBA","55","55","58"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Vysoké","dBA","39","40","43"]
["","","","Střední","dBA","33","33","34"]
["","","","Nízký","dBA","25","26","27"]
["","","","Tichý provoz","dBA","19","19","20"]
["","Vytápění","","Vysoké","dBA","39","40","40"]
["","","","Střední","dBA","34","34","35"]
["","","","Nízký","dBA","28","28","29"]
["","","","Tichý provoz","dBA","21","21","21"]
["Piping connections","Kapalina","","Vnější průměr","mm","6","6","6"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","9.50","9.50","9.50"]
["","Vypouštění","","","","18","18","18"]
["Řídicí systémy","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Wired remote control","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro instalaci","","","","1","1","1"]
["","Manuální ovládání","","","","1","1","1"]
["","Infračervené dálkové ovládání","","","","1","1","1"]
["","Baterie AAA","","","","2","2","2"]
["","Držák dálkového ovládání","","","","1","1","1"]
["","Montážní deska","","","","1","1","1"]
["","Deodorizační filtr s apatitem titanu","","","","1","1","1"]
["","Stříbrný filtr částic","","","","1","1","1"]
["","Upevňovací šrouby vnitřní jednotky","","","","2","2","2"]
["","Obecná bezpečnostní opatření","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)"]
["","","","","","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]