{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá + černá","Bílá + černá","Bílá + černá","Bílá + černá"]
["","Materiál","","","","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Šířka","mm","597","597","597","597"]
["","","","Hloubka","mm","634","634","634","634"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","113","113","121","121"]
["PED","Kategorie","","","","Viz poznámka 1","Viz poznámka 1","Viz poznámka 1","Viz poznámka 1"]
["Hladina akustického výkonu","Jm.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Chlazení","Okolí","Min.","°CST","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Vody strana","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Napájení","Označení","","","","Viz poznámka 7","Viz poznámka 7","Viz poznámka 7","Viz poznámka 7"]
["Elektrický ohřívač","Napájení","","Název","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Fáze","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Frekvence","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napětí","V","230/400","400","230/400","400"]
["","Doporučené pojistky","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Montáž ≤ kategorie I: vyjmuto způsobnosti 2014/68/EU vsouladu sčl. 1, 2f","(1) - Montáž ≤ kategorie I: vyjmuto způsobnosti 2014/68/EU vsouladu sčl. 1, 2f","(1) - Montáž ≤ kategorie I: vyjmuto způsobnosti 2014/68/EU vsouladu sčl. 1, 2f","(1) - Montáž ≤ kategorie I: vyjmuto způsobnosti 2014/68/EU vsouladu sčl. 1, 2f"]
["","","","","","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování)."]
["","","","","","(3) - Založeno na dT 45K","(3) - Založeno na dT 45K","(3) - Založeno na dT 45K","(3) - Založeno na dT 45K"]
["","","","","","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar"]
["","","","","","(5) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(5) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(5) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(5) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°."]
["","","","","","(6) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(6) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(6) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(6) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů"]
["","","","","","(7) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(7) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(7) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(7) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning."]
["","","","","","(8) - Správnou doporučenou pojistku v závislosti na napájení a připojení k síti naleznete ve schématu zapojení a v instalační příručce","(8) - Správnou doporučenou pojistku v závislosti na napájení a připojení k síti naleznete ve schématu zapojení a v instalační příručce","(8) - Správnou doporučenou pojistku v závislosti na napájení a připojení k síti naleznete ve schématu zapojení a v instalační příručce","(8) - Správnou doporučenou pojistku v závislosti na napájení a připojení k síti naleznete ve schématu zapojení a v instalační příručce"]