{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHYHBH-AV32 / 3MXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHYHBH05AAV32 / 3MXM52N2V1B","CHYHBH05AAV32 / 3MXM68N2V1B","CHYHBH05AFV32 / 3MXM52N2V1B","CHYHBH05AFV32 / 3MXM68N2V1B"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","XL","XL"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","A","A"]
["COP","","","","","4.49 (1)","3.91 (1)","4.49","3.91"]
["Prostorové vytápění","Výstup vody 55°C vprůměrném podnebí","Obecně","Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A+","A+"]
["","","","ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)","%","111.4","113.3"]
["","","","SCOP","","2.86","2.91"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","4.41 (1)","4.50 (1)"]
["Poznámky","","","","","(1) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), obtok kotle","(1) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), obtok kotle","(1) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), obtok kotle","(1) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), obtok kotle"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","","","4.41","4.5"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","","","XL","XL"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","","","A","A"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","","","2.86","2.91"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","","","A+","A+"]
["Energetickou účinná řada","","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]