{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYVS-DK-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYVS100DK80FBC","CYVS100DK80FSC","CYVS150DK80FBC","CYVS150DK80FSC","CYVS200DK100FBC","CYVS200DK100FSC","CYVS250DK140FBC","CYVS250DK140FSC"]
["Standardní příslušenství","Kabel nízkého napětí 1x25m + 2x5m","","","Kabel nízkého napětí 1x25m + 2x5m","Kabel nízkého napětí 1x25m + 2x5m","Kabel nízkého napětí 1x25m + 2x5m","Kabel nízkého napětí 1x25m + 2x5m","Kabel nízkého napětí 1x25m + 2x5m","Kabel nízkého napětí 1x25m + 2x5m","Kabel nízkého napětí 1x25m + 2x5m","Kabel nízkého napětí 1x25m + 2x5m"]
["Šířka dveří","Max.","","m","1.0","1.0","1.5","1.5","2.0","2.0","2.5","2.5"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Rozměry","Jednotka","Šířka","mm","1,000","1,000","1,500","1,500","2,000","2,000","2,500","2,500"]
["","","Hloubka","mm","590","590","590","590","590","590","590","590"]
["","","Výška","mm","270","270","270","270","270","270","270","270"]
["Opláštění","Materiál","","","Galvanicky pozinkovaný ocelový plech","Galvanicky pozinkovaný ocelový plech","Galvanicky pozinkovaný ocelový plech","Galvanicky pozinkovaný ocelový plech","Galvanicky pozinkovaný ocelový plech","Galvanicky pozinkovaný ocelový plech","Galvanicky pozinkovaný ocelový plech","Galvanicky pozinkovaný ocelový plech"]
["","Barva","","","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006"]
["Hmotnost","Jednotka","","kg","56","56","66","66","83","83","107","107"]
["Výška dveří","Max.","","m","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)"]
["Spoje potrubí","Kapalina","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","Vnější průměr","mm","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","19.0","19.0"]
["Příkon","Vytápění","Jm.","kW","","0.23","0.35","0.35","0.46","0.46","0.58","0.58"]
["","Pouze ventilátor","Jm.","kW","0.23","0.23","0.35","0.35","0.46","0.46","0.58","0.58"]
["Požadovaná výška podstropení >","mm","","","420","420","420","420","420","420","420","420"]
["Power supply","Frekvence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Poznámky","","","","(1) - Installationsniveau B: Standardindstilling, se databog eller installationsvejledning for flere oplysninger (kun ét installationsniveau muligt)","(1) - Installationsniveau B: Standardindstilling, se databog eller installationsvejledning for flere oplysninger (kun ét installationsniveau muligt)","(1) - Installationsniveau B: Standardindstilling, se databog eller installationsvejledning for flere oplysninger (kun ét installationsniveau muligt)","(1) - Installationsniveau B: Standardindstilling, se databog eller installationsvejledning for flere oplysninger (kun ét installationsniveau muligt)","(1) - Installationsniveau B: Standardindstilling, se databog eller installationsvejledning for flere oplysninger (kun ét installationsniveau muligt)","(1) - Installationsniveau B: Standardindstilling, se databog eller installationsvejledning for flere oplysninger (kun ét installationsniveau muligt)","(1) - Installationsniveau B: Standardindstilling, se databog eller installationsvejledning for flere oplysninger (kun ét installationsniveau muligt)","(1) - Installationsniveau B: Standardindstilling, se databog eller installationsvejledning for flere oplysninger (kun ét installationsniveau muligt)"]
["","","","","(2) - Žádoucí podmínky: kryté nákupní centrum nebo vchod s otáčejícími se dveřmi","(2) - Žádoucí podmínky: kryté nákupní centrum nebo vchod s otáčejícími se dveřmi","(2) - Žádoucí podmínky: kryté nákupní centrum nebo vchod s otáčejícími se dveřmi","(2) - Žádoucí podmínky: kryté nákupní centrum nebo vchod s otáčejícími se dveřmi","(2) - Žádoucí podmínky: kryté nákupní centrum nebo vchod s otáčejícími se dveřmi","(2) - Žádoucí podmínky: kryté nákupní centrum nebo vchod s otáčejícími se dveřmi","(2) - Žádoucí podmínky: kryté nákupní centrum nebo vchod s otáčejícími se dveřmi","(2) - Žádoucí podmínky: kryté nákupní centrum nebo vchod s otáčejícími se dveřmi"]
["","","","","(3) - Normální podmínky: mírný vítr, žádné otevřené dveře naproti, přízemní budova","(3) - Normální podmínky: mírný vítr, žádné otevřené dveře naproti, přízemní budova","(3) - Normální podmínky: mírný vítr, žádné otevřené dveře naproti, přízemní budova","(3) - Normální podmínky: mírný vítr, žádné otevřené dveře naproti, přízemní budova","(3) - Normální podmínky: mírný vítr, žádné otevřené dveře naproti, přízemní budova","(3) - Normální podmínky: mírný vítr, žádné otevřené dveře naproti, přízemní budova","(3) - Normální podmínky: mírný vítr, žádné otevřené dveře naproti, přízemní budova","(3) - Normální podmínky: mírný vítr, žádné otevřené dveře naproti, přízemní budova"]
["","","","","(4) - Nežádoucí podmínky: místo v rohu, více podlaží a/nebo otevřené schodiště","(4) - Nežádoucí podmínky: místo v rohu, více podlaží a/nebo otevřené schodiště","(4) - Nežádoucí podmínky: místo v rohu, více podlaží a/nebo otevřené schodiště","(4) - Nežádoucí podmínky: místo v rohu, více podlaží a/nebo otevřené schodiště","(4) - Nežádoucí podmínky: místo v rohu, více podlaží a/nebo otevřené schodiště","(4) - Nežádoucí podmínky: místo v rohu, více podlaží a/nebo otevřené schodiště","(4) - Nežádoucí podmínky: místo v rohu, více podlaží a/nebo otevřené schodiště","(4) - Nežádoucí podmínky: místo v rohu, více podlaží a/nebo otevřené schodiště"]
["","","","","(5) - Hladina akustického tlaku (ve 3 m)","(5) - Hladina akustického tlaku (ve 3 m)","(5) - Hladina akustického tlaku (ve 3 m)","(5) - Hladina akustického tlaku (ve 3 m)","(5) - Hladina akustického tlaku (ve 3 m)","(5) - Hladina akustického tlaku (ve 3 m)","(5) - Hladina akustického tlaku (ve 3 m)","(5) - Hladina akustického tlaku (ve 3 m)"]
["","","","","(6) - Rør- og ledningsamlingerne er oven på enheden","(6) - Rør- og ledningsamlingerne er oven på enheden","(6) - Rør- og ledningsamlingerne er oven på enheden","(6) - Rør- og ledningsamlingerne er oven på enheden","(6) - Rør- og ledningsamlingerne er oven på enheden","(6) - Rør- og ledningsamlingerne er oven på enheden","(6) - Rør- og ledningsamlingerne er oven på enheden","(6) - Rør- og ledningsamlingerne er oven på enheden"]
["","","","","(7) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(7) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(7) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(7) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(7) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(7) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(7) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(7) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]