{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EAVX-D9W7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EAVX16S23DA9W7","EAVX16S18DA9W7","EAVX16S23DJ9W7","EAVX16S18DJ9W7"]
["Opláštění","Materiál","","","","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","1,850","1,650","1,850","1,650"]
["","","","Šířka","mm","595","595","595","595"]
["","","","Hloubka","mm","625","625","625","625"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","118","109","118","109"]
["Sound power level","Jm.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","30.0 (6)","30.0 (6)","30.0 (6)","30.0 (6)"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Max.","°C","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["","Chlazení","Okolí","Min.","°CST","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["","","Vody strana","Min.","°C","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Max.","°C","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["Power supply","Označení","","","","Viz poznámka 9","Viz poznámka 9","Viz poznámka 9","Viz poznámka 9"]
["Elektrický ohřívač","Napájení","","Název","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Fáze","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Frekvence","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napětí","V","400","400","400","400"]
["","Doporučené pojistky","","","A","20.000 (10)","20.000 (10)","20.000 (10)","20.000 (10)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování)."]
["","","","","","(2) - Založeno na dT 45 K","(2) - Založeno na dT 45 K","(2) - Založeno na dT 45 K","(2) - Založeno na dT 45 K"]
["","","","","","(3) - Včetně potrubí + pomocného topného článku, bez expanzní nádoby.","(3) - Včetně potrubí + pomocného topného článku, bez expanzní nádoby.","(3) - Včetně potrubí + pomocného topného článku, bez expanzní nádoby.","(3) - Včetně potrubí + pomocného topného článku, bez expanzní nádoby."]
["","","","","","(4) - Bez vody v jednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(4) - Bez vody v jednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(4) - Bez vody v jednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(4) - Bez vody v jednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody."]
["","","","","","(5) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(5) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(5) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(5) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°."]
["","","","","","(6) - Hodnota je měřena v bezdozvukové místnosti ve vzdálenosti 1 m od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí. Zmíněná hladina akustického tlaku se měří při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C.","(6) - Hodnota je měřena v bezdozvukové místnosti ve vzdálenosti 1 m od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí. Zmíněná hladina akustického tlaku se měří při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C.","(6) - Hodnota je měřena v bezdozvukové místnosti ve vzdálenosti 1 m od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí. Zmíněná hladina akustického tlaku se měří při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C.","(6) - Hodnota je měřena v bezdozvukové místnosti ve vzdálenosti 1 m od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí. Zmíněná hladina akustického tlaku se měří při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C."]
["","","","","","(7) - Více informací viz provozní rozsah.","(7) - Více informací viz provozní rozsah.","(7) - Více informací viz provozní rozsah.","(7) - Více informací viz provozní rozsah."]
["","","","","","(8) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(8) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(8) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(8) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce."]
["","","","","","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning."]
["","","","","","(10) - 4pólový, 20A křivka, 400 V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(10) - 4pólový, 20A křivka, 400 V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(10) - 4pólový, 20A křivka, 400 V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(10) - 4pólový, 20A křivka, 400 V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)"]