{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D6V / ERLA-DV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH16DF6V / ERLA16DAV37","EBBH16DF6V / ERLA16D2V37"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","16.0 (2) (1)","16.0 (2) (1)"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Jm.","kW","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)"]
["COP","","","","","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","3.32","3.32"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++"]
["","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","4.61","4.61"]
["","","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(4) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(5) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(5) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°."]