{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH11DF6V","EBBH16DF6V"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá + černá","Bílá + černá"]
["","Materiál","","","","Pryskyřice, plech","Pryskyřice, plech"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","840","840"]
["","","","Šířka","mm","440","440"]
["","","","Hloubka","mm","390","390"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","52.5","54.5"]
["PED","Kategorie","","","","Kategorie II","Kategorie II"]
["Hladina akustického výkonu","Jm.","","","dBA","44 (3)","44"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","30 (4)","30"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","15 (5)","15"]
["","","","Max.","°C","60 (5)","60"]
["","Chlazení","Okolí","Min.","°CDB","10 (5)","10"]
["","","Vody strana","Min.","°C","5 (5)","5"]
["","","","Max.","°C","22 (5)","22"]
["Napájení","Označení","","","","Viz poznámka 6","Viz poznámka 6"]
["Elektrický ohřívač","Napájení","","Název","","6V3","6V3"]
["","","","Fáze","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekvence","Hz","50","50"]
["","","","Napětí","V","230","230"]
["","Doporučené pojistky","","","A","20 (7)","20"]
["Poznámky","","","","","(1) - Provozní oblast je rozšířena na nižší průtoky v závislosti na provozním režimu – viz křivka ESP.","(1) - Provozní oblast je rozšířena na nižší průtoky v závislosti na provozním režimu – viz křivka ESP."]
["","","","","","(2) - Bez objemu vody v jednotce. Tento objem zaručí dostatečnou odmrazovací energii pro všechny aplikace, avšak lze jej vynásobit 0,66, pokud je bod nastavení vytápění ≥ 45° C (např. fan-coily)","(2) - Bez objemu vody v jednotce. Tento objem zaručí dostatečnou odmrazovací energii pro všechny aplikace, avšak lze jej vynásobit 0,66, pokud je bod nastavení vytápění ≥ 45° C (např. fan-coily)"]
["","","","","","(3) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(3) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°."]
["","","","","","(4) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Podrobnosti viz schémata hladiny akustického tlaku.","(4) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Podrobnosti viz schémata hladiny akustického tlaku."]
["","","","","","(5) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(5) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů"]
["","","","","","(6) - 4pólový, 20A křivka, 400 V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(6) - 4pólový, 20A křivka, 400 V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)"]