{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVH-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVH11S18DJ6V","EBVH11S23DJ6V","EBVH16S18DJ6V","EBVH16S23DJ6V"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá + černá","Bílá + černá","Bílá + černá","Bílá + černá"]
["","Materiál","","","","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","1655","1855","1,655","1,855"]
["","","","Šířka","mm","595","595","595","595"]
["","","","Hloubka","mm","634","634","634","634"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","124","133","124","133"]
["PED","Kategorie","","","","Kategorie II","Kategorie II","Kategorie II","Kategorie II"]
["Hladina akustického výkonu","Jm.","","","dBA","44.0","44.0","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","30.0","30.0","30.0 (4)","30.0 (4)"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","15","15","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Max.","°C","60","60","60 (5)","60 (5)"]
["","Chlazení","Okolí","Min.","°CST","10","10","10 (5)","10 (5)"]
["","","Vody strana","Min.","°C","5","5","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","22","22","22 (5)","22 (5)"]
["Napájení","Označení","","","","Viz poznámka 6","Viz poznámka 6","Viz poznámka 6","Viz poznámka 6"]
["Elektrický ohřívač","Napájení","","Název","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Fáze","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekvence","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napětí","V","230","230","230","230"]
["","Doporučené pojistky","","","A","20","20","20 (7)","20 (7)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Provozní oblast je rozšířena na nižší průtoky v závislosti na provozním režimu – viz křivka ESP.","(1) - Provozní oblast je rozšířena na nižší průtoky v závislosti na provozním režimu – viz křivka ESP.","(1) - Provozní oblast je rozšířena na nižší průtoky v závislosti na provozním režimu – viz křivka ESP.","(1) - Provozní oblast je rozšířena na nižší průtoky v závislosti na provozním režimu – viz křivka ESP."]
["","","","","","(2) - Založeno na dT 45K","(2) - Založeno na dT 45K","(2) - Založeno na dT 45K","(2) - Založeno na dT 45K"]
["","","","","","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar"]
["","","","","","(4) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(4) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(4) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(4) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°."]
["","","","","","(5) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(5) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(5) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(5) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů"]
["","","","","","(6) - 4pólový 20A křivka 400V spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(6) - 4pólový 20A křivka 400V spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(6) - 4pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(6) - 4pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)"]