{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVX-D9W / ERLA11-14DV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVX11S18DJ9W / ERLA11DAV3","EBVX11S23DJ9W / ERLA11DAV3","EBVX11S18DJ9W / ERLA11D2V3","EBVX11S23DJ9W / ERLA11D2V3","EBVX16S18DJ9W / ERLA14DAV3","EBVX16S23DJ9W / ERLA14DAV3","EBVX16S18DJ9W / ERLA14D2V3","EBVX16S23DJ9W / ERLA14D2V3"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Jm.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["","Chlazení","","Jm.","kW","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)"]
["Příkon","Příkon-=-Teplá užitková voda od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C","","Příkon-=-Teplá užitková voda od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C-=-Jmen.-=-kWh","kWh","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41"]
["Provoz vytápění od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C.-=-hod.","hod.","","","","1 h 25 min při okolní teplotě 7 °C","1 h 25 min při okolní teplotě 7 °C","1 h 25 min při okolní teplotě 7 °C","1 h 25 min při okolní teplotě 7 °C","1 h 25 min při okolní teplotě 7 °C","1 h 25 min při okolní teplotě 7 °C","1 h 25 min při okolní teplotě 7 °C","1 h 25 min při okolní teplotě 7 °C"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["EER","","","","","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)"]
["SEER","","","","","5.92 (5)","5.92 (5)","5.92 (5)","5.92 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","A+","A","A+","A","A+","A","A+","A"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","3.27","3.27","3.27","3.27","3.26","3.26","3.26","3.26"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","4.72","4.72","4.72","4.72","4.68","4.68","4.68","4.68"]
["","","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825"]
["","","","","","(6) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(6) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(6) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(6) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(6) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(6) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(6) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(6) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(7) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(7) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(7) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(7) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(7) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(7) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(7) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(7) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(8) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(8) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(8) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(8) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(8) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(8) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(8) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.","(8) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°."]