{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Jm.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.02"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","735","735"]
["","","","Šířka","mm","1090","1090"]
["","","","Hloubka","mm","350","350"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","76","80"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Vytápění","Vysoké","m³/min","45.0","47.0"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","15","15"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","Teplá užitková voda","Okolí","Min.","°CDB","-25.0","-25.0"]
["","","","Max.","°CDB","35.0","35.0"]
["","","Vody strana","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80","80"]
["Hladina akustického výkonu","Vytápění","","Jm.","dBA","61","62"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Jm.","dBA","48","49"]
["Chladivo","Typ","","","","R-410A","R-410A"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2088","2088"]
["","Náplň","","","kg","1.3","1.45"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","3.2","3.2"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++"]
["","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","4.39","4.14"]
["","","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++"]
["Napájení","Označení","","","","V3","V3"]
["","Fáze","","","","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50"]
["","Napětí","","","V","230","230"]
["Poznámky","","","","","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Nižší při instalaci záložního vytápění; Bez záložního vytápění se tepelné čerpadlo spouští při 10°C","(3) - Nižší při instalaci záložního vytápění; Bez záložního vytápění se tepelné čerpadlo spouští při 10°C"]
["","","","","","(4) - Provozní rozsah – teplá užitková voda (venkovní jednotka): zvýšení rozsahu podpůrným topným tělesem. Viz samostatný výkres sprovozním rozsahem.","(4) - Provozní rozsah – teplá užitková voda (venkovní jednotka): zvýšení rozsahu podpůrným topným tělesem. Viz samostatný výkres sprovozním rozsahem."]
["","","","","","(5) -                                             >                      50°C BSH pouze, bez tepelného čerpadla                    ","(5) -                                             >                      50°C BSH pouze, bez tepelného čerpadla                    "]
["","","","","","(6) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra.","(6) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra."]
["","","","","","(7) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(7) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování)."]
["","","","","","(8) - Včetně potrubí + PHE; bez expanzní nádoby","(8) - Včetně potrubí + PHE; bez expanzní nádoby"]
["","","","","","(9) - Spouštěcí proud kompresoru Daikin Altherma řízeného invertorem je vždy <= max. provozní proud","(9) - Spouštěcí proud kompresoru Daikin Altherma řízeného invertorem je vždy <= max. provozní proud"]