{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CB / ERHQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH11CB3V / ERHQ011BAW1","EHBH11CB9W / ERHQ011BAW1","EHBH16CB3V / ERHQ014BAW1","EHBH16CB9W / ERHQ014BAW1","EHBH16CB3V / ERHQ016BAW1","EHBH16CB9W / ERHQ016BAW1"]
["COP","","","","","4.30 (1), 3.39 (2)","4.30 (1), 3.39 (2)","4.24 (1), 3.22 (2)","4.24 (1), 3.22 (2)","4.20 (1), 3.22 (2)","4.20 (1), 3.22 (2)"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","11.3 (1), 11.0 (2)","11.3 (1), 11.0 (2)","","","16.1 (1), 15.1 (2)","16.1 (1), 15.1 (2)"]
["Příkon","Vytápění","","Jm.","kW","2.63 (1), 3.24 (2)","2.63 (1), 3.24 (2)","","","3.82 (1), 4.69 (2)","3.82 (1), 4.69 (2)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Teplota okolí 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)","(3) - Teplota okolí 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)","(3) - Teplota okolí 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)","(3) - Teplota okolí 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)","(3) - Teplota okolí 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)","(3) - Teplota okolí 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(4) - Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C)","(4) - Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C)","(4) - Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C)","(4) - Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C)","(4) - Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C)","(4) - Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C)"]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","","","14.5 (1), 13.6 (2)","14.5 (1), 13.6 (2)"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Jm.","kW","","","3.42 (1), 4.21 (2)","3.42 (1), 4.21 (2)"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","","","2.80","2.80"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","","","A+","A+"]
["","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","","","3.34","3.34"]
["","","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","","","A+","A+"]
["Energetickou účinná řada","","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]