{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04EA6V","EHBH04EF6V","EHBH08EA6V","EHBH08EF6V"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá + černá","Bílá + černá","Bílá + černá","Bílá + černá"]
["","Materiál","","","","Pryskyřice, plech","Pryskyřice, plech","Pryskyřice, plech","Pryskyřice, plech"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","840","840","840","840"]
["","","","Šířka","mm","440","440","440","440"]
["","","","Hloubka","mm","390","390","390","390"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","42.0","42.0","42.0","42.0"]
["PED","Kategorie","","","","Čl. 4.3, Viz poznámka 1","Čl. 4.3, Viz poznámka 1","Čl. 4.3, Viz poznámka 1","Čl. 4.3, Viz poznámka 1"]
["Hladina akustického výkonu","Jm.","","","dBA","42 (4)","42 (4)","42 (4)","42 (4)"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","28 (5)","28 (5)","28 (5)","28 (5)"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["Napájení","Označení","","","","Viz poznámka 7","Viz poznámka 7","Viz poznámka 7","Viz poznámka 7"]
["Elektrický ohřívač","Napájení","","Název","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Fáze","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekvence","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napětí","V","230","230","230","230"]
["","Doporučené pojistky","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Kategorie PED jednotky: Čl.3§3: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(1) - Kategorie PED jednotky: Čl.3§3: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(1) - Kategorie PED jednotky: Čl.3§3: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(1) - Kategorie PED jednotky: Čl.3§3: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES"]
["","","","","","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování)."]
["","","","","","(3) - Bez vody vjednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(3) - Bez vody vjednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(3) - Bez vody vjednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(3) - Bez vody vjednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Podrobnosti viz schémata hladiny akustického tlaku. Hladina akustického výkonu je absolutní hodnota","(5) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Podrobnosti viz schémata hladiny akustického tlaku. Hladina akustického výkonu je absolutní hodnota","(5) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Podrobnosti viz schémata hladiny akustického tlaku. Hladina akustického výkonu je absolutní hodnota","(5) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Podrobnosti viz schémata hladiny akustického tlaku. Hladina akustického výkonu je absolutní hodnota"]
["","","","","","(6) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(6) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(6) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(6) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů"]
["","","","","","(7) - Výše uvedený příkon řídicí jednotky je pouze pro záložní vytápění. Rozvaděč řídicí jednotky je napájen přes venkovní jednotku. Volitelná nádrž na teplou užitkovou vodu má vlastní napájení.","(7) - Výše uvedený příkon řídicí jednotky je pouze pro záložní vytápění. Rozvaděč řídicí jednotky je napájen přes venkovní jednotku. Volitelná nádrž na teplou užitkovou vodu má vlastní napájení.","(7) - Výše uvedený příkon řídicí jednotky je pouze pro záložní vytápění. Rozvaděč řídicí jednotky je napájen přes venkovní jednotku. Volitelná nádrž na teplou užitkovou vodu má vlastní napájení.","(7) - Výše uvedený příkon řídicí jednotky je pouze pro záložní vytápění. Rozvaděč řídicí jednotky je napájen přes venkovní jednotku. Volitelná nádrž na teplou užitkovou vodu má vlastní napájení."]
["","","","","","(8) - 4pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(8) - 4pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(8) - 4pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(8) - 4pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)"]
["","","","","","(9) - Zvolte průměr atyp podle národních amístních předpisů","(9) - Zvolte průměr atyp podle národních amístních předpisů","(9) - Zvolte průměr atyp podle národních amístních předpisů","(9) - Zvolte průměr atyp podle národních amístních předpisů"]