{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHSX-E / ERGA-EV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHSX04P30EF / ERGA04EAV37","EHSX04P50EF / ERGA04EAV37"]
["Vnitřní jednotka","","","","","EHSX04P30EF","EHSX04P50EF"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","4.36 (1), 4.60 (2)","4.36 (1), 4.60 (2)"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","4.86 (1), 4.52 (2)"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Jm.","kW","0.830 (1), 1.26 (2)","0.830 (1), 1.26 (2)"]
["","Chlazení","","Jm.","kW","0.810 (1), 1.36 (2)","0.810 (1), 1.36 (2)"]
["COP","","","","","5.23 (1), 3.65 (2)","5.23 (1), 3.65 (2)"]
["EER","","","","","5.98 (1), 3.32 (2)","5.98 (1), 3.32 (2)"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","L","XL"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","A+","A+"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","3.29","3.29"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++"]
["","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","4.96","4.96"]
["","","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]