{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH04S18CB3V","EHVH08S18CB3V","EHVH08S26CB9W","EHVH11S26CB9W","EHVH11S18CB3V","EHVH16S26CB9W","EHVH16S18CB3V"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","","28.0 (7)"]
["Hladina akustického výkonu","Nom.","","","dBA","","42.0 (6)"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","","600"]
["","","","Hloubka","mm","","728"]
["","","","Výška","mm","","1,732"]
["Opláštění","Materiál","","","","","Povrstvený plech"]
["","Colour","","","","","Bílý"]
["PED","Kategorie","","","","","Kategorie I, Viz poznámka 1"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","","117"]
["Kabelová připojení","Pro spojení s uživatelsk ým rozhraním","","Poznámka","","","0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)"]
["","","","Množství","","","2"]
["Power supply","Označení","","","","","Viz poznámka 14"]
["Elektrický ohřívač","Napájení","","Frekvence","Hz","","50"]
["","","","Napětí","V","","230"]
["","","","Název","","","3V3"]
["","","","Fáze","","","1~"]
["Poznámky","","","","","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(1) - Kategorie PED jednotky: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování)."]
["","","","","","(2) - Založeno na dT 45 K","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(2) - Založeno na dT 45K","(2) - Založeno na dT 45 K","(2) - Založeno na dT 45 K","(2) - Založeno na dT 45 K","(2) - Založeno na dT 45 K"]
["","","","","","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - Založeno na dT 45 K","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar"]
["","","","","","(4) - Bez vody v jednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - Bez vody vjednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(4) - Bez vody v jednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(4) - Bez vody v jednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(4) - Bez vody v jednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(4) - Bez vody v jednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - Bez vody v jednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(6) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(6) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(6) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(6) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(6) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold."]
["","","","","","(7) - 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění","(7) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(7) - 15 °C-25 °C: jen BUH čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění","(7) - 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění","(7) - 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění","(7) - 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění","(7) - 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění"]
["","","","","","(8) - Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla","(8) - 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění","(8) - Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla","(8) - Podrobnosti k rozdílům mezi modely *RHQ* a *RLQ* viz provozní rozsah","(8) - Podrobnosti k rozdílům mezi modely *RHQ* a *RLQ* viz provozní rozsah","(8) - Podrobnosti k rozdílům mezi modely *RHQ* a *RLQ* viz provozní rozsah","(8) - Podrobnosti k rozdílům mezi modely *RHQ* a *RLQ* viz provozní rozsah"]
["","","","","","","(9) - Nižší při instalaci záložního vytápění; Bez záložního vytápění se tepelné čerpadlo spouští při 10 °C","","(9) - Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla","(9) - Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla","(9) - Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla","(9) - Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla"]
["","","","","","","(10) - Podrobnosti k rozdílům mezi modely *RHQ* a *RLQ* viz provozní rozsah","","(10) - Pouze pro venkovní jednotku *RHQ*  & > 50℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla","(10) - Pouze pro venkovní jednotku *RHQ*  & > 50℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla","(10) - Pouze pro venkovní jednotku *RHQ*  & > 50℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla","(10) - Pouze pro venkovní jednotku *RHQ*  & > 50℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla"]
["","","","","","","(11) - Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla"]
["","","","","","","(12) - Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511)"]
["","","","","","","(13) - Pouze pro venkovní jednotku *RHQ*  & > 50℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla"]
["","","","","","","(14) - Výše uvedený příkon hydro skříně je pouze pro záložní vytápění. Spínací skříň a čerpadlo hydroboxu jsou napájeny přes venkovní jednotku."]
["","","","","","","(15) - Zvolte průměr a typ podle národních a místních předpisů"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá","","Bílá","Bílá","Bílá","Bílá","Bílá"]
["","Materiál","","","","Povrstvený plech","","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","1732","","1732","1732","1732","1732","1732"]
["","","","Šířka","mm","600","","600","600","600","600","600"]
["","","","Hloubka","mm","728","","728","728","728","728","728"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","116","","127","126","117","128","118"]
["PED","Kategorie","","","","Čl.3§3, Viz poznámka 1","","Kategorie I, Viz poznámka 1","Čl.3§3, Viz poznámka 1","Čl.3§3, Viz poznámka 1","Čl.3§3, Viz poznámka 1","Čl.3§3, Viz poznámka 1"]
["Hladina akustického výkonu","Jm.","","","dBA","42.0 (6)","","42.0 (6)","42.0 (6)","42.0 (6)","44.0 (6)","44.0 (6)"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","28.0 (7)","","28.0 (7)","28.0 (7)","28.0 (7)","30.0 (7)","30.0 (7)"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","15 (8)","","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)"]
["","","","Max.","°C","55.0","","55.0","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)"]
["Napájení","Označení","","","","Viz poznámka 14","","Viz poznámka 14","Viz poznámka 14","Viz poznámka 14","Viz poznámka 14","Viz poznámka 14"]
["Elektrický ohřívač","Napájení","","Název","","3V3","","9W","9W","3V3","9W","3V3"]
["","","","Fáze","","1~","","Více informací viz instalační příručka nebo výkres 4D093592","Více informací viz instalační příručka nebo výkres 4D093592","1~","Více informací viz instalační příručka nebo výkres 4D093592","1~"]
["","","","Frekvence","Hz","50","","50","50","50","50","50"]
["","","","Napětí","V","230","","","","230","","230"]
["Kabelové spoje","Kabelové spoje-=-Pro spojení s&nbsp;uživatelským rozhraním","","Kabelové spoje-=-Pro spojení s&nbsp;uživatelským rozhraním-=-Množství","","2","","2","2","2","2","2"]
["Kabelov é spoje","Pro spojení s uživatelsk ým rozhraním","","Poznámka","","0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)","","075 mm² až 125 mm² (max délka 500 m)","0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)","0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)","0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)","0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)"]