{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVZ-CB3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVZ04S18CB3V","EHVZ08S18CB3V","EHVZ16S18CB3V"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá","Bílá","Bílá"]
["","Materiál","","","","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","1,732","1,732","1,732"]
["","","","Šířka","mm","600","600","600"]
["","","","Hloubka","mm","728","728","728"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","121","122","121"]
["PED","Kategorie","","","","Čl.3§3, Viz poznámka 1","Kategorie I, Viz poznámka 1","Čl.3§3, Viz poznámka 1"]
["Hladina akustického výkonu","Jm.","","","dBA","42","42","44 (6)"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","28","28","30 (7)"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","15","15","15 (8)"]
["","","","Max.","°C","55","55","55 (9)"]
["Napájení","Označení","","","","Viz poznámka 12","Viz poznámka 12","Viz poznámka 12"]
["Elektrický ohřívač","Napájení","","Název","","3V3","3V3","3V3"]
["","","","Fáze","","1~","1~","1~"]
["","","","Frekvence","Hz","50","50","50"]
["","","","Napětí","V","230","230","230"]
["Kabelové spoje","Kabelové spoje-=-Pro spojení s&nbsp;uživatelským rozhraním","","Kabelové spoje-=-Pro spojení s&nbsp;uživatelským rozhraním-=-Množství","","2","2","2"]
["Kabelov é spoje","Pro spojení s uživatelsk ým rozhraním","","Poznámka","","0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)","0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)","0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování)."]
["","","","","","(2) - Tepelná ztráta podle EN12897","(2) - Tepelná ztráta podle EN12897","(2) - Tepelná ztráta podle EN12897"]
["","","","","","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar"]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(5) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(5) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold."]
["","","","","","(6) - 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění","(6) - 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění","(6) - 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění"]
["","","","","","(7) - Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla","(7) - Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla","(7) - Podrobnosti k rozdílům mezi modely *RHQ* a *RLQ* viz provozní rozsah"]
["","","","","","","","(8) - Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla"]
["","","","","","","","(9) - Pouze pro venkovní jednotku *RHQ*  & > 50℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla"]