{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVZ-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVZ08S18EJ9W","EHVZ08S18EA9W","EHVZ08S23EA9W","EHVZ08S23EJ9W"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá + černá","Bílá + černá","Bílá + černá","Bílá + černá"]
["","Materiál","","","","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Šířka","mm","595","595","595","595"]
["","","","Hloubka","mm","625","625","625","625"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","125","125","133","133"]
["PED","Kategorie","","","","Čl. 4.3, Viz poznámka 1","Čl. 4.3, Viz poznámka 1","Čl. 4.3, Viz poznámka 1","Čl. 4.3, Viz poznámka 1"]
["Hladina akustického výkonu","Jm.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Chlazení","Okolí","Min.","°CST","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Vody strana","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Napájení","Označení","","","","Viz poznámka 9","Viz poznámka 9","Viz poznámka 9","Viz poznámka 9"]
["Elektrický ohřívač","Napájení","","Název","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Fáze","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Frekvence","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napětí","V","400","400","400","400"]
["","Doporučené pojistky","","","A","20","20","20","20"]
["Poznámky","","","","","(1) - Kategorie PED jednotky: Čl.3§3: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(1) - Kategorie PED jednotky: Čl.3§3: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(1) - Kategorie PED jednotky: Čl.3§3: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(1) - Kategorie PED jednotky: Čl.3§3: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES"]
["","","","","","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(2) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze vpřípadě, že je jednotka provozována pouze stepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování)."]
["","","","","","(3) - Založeno na dT 45K","(3) - Založeno na dT 45K","(3) - Založeno na dT 45K","(3) - Založeno na dT 45K"]
["","","","","","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar"]
["","","","","","(5) - Bez vody vjednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(5) - Bez vody vjednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(5) - Bez vody vjednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody.","(5) - Bez vody vjednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Hodnoty zvuku jsou měřeny vakusticky polomrtvé komoře. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti aakustickém prostředí. Podrobnosti viz schémata hladiny akustického tlaku.","(7) - Hodnoty zvuku jsou měřeny vakusticky polomrtvé komoře. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti aakustickém prostředí. Podrobnosti viz schémata hladiny akustického tlaku.","(7) - Hodnoty zvuku jsou měřeny vakusticky polomrtvé komoře. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti aakustickém prostředí. Podrobnosti viz schémata hladiny akustického tlaku.","(7) - Hodnoty zvuku jsou měřeny vakusticky polomrtvé komoře. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti aakustickém prostředí. Podrobnosti viz schémata hladiny akustického tlaku."]
["","","","","","(8) - Více informací viz provozní rozsah.","(8) - Více informací viz provozní rozsah.","(8) - Více informací viz provozní rozsah.","(8) - Více informací viz provozní rozsah."]
["","","","","","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning."]
["","","","","","(10) - 4pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(10) - 4pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(10) - 4pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)","(10) - 4pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)"]
["","","","","","(11) - 2pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třídaC (viz schéma zapojení)","(11) - 2pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třídaC (viz schéma zapojení)","(11) - 2pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třídaC (viz schéma zapojení)","(11) - 2pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třídaC (viz schéma zapojení)"]