{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBRD-ADY17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHBRD011ADY17","EKHBRD014ADY17","EKHBRD016ADY17"]
["Opláštění","Barva","","","","Metalická šedá","Metalická šedá","Metalická šedá"]
["","Materiál","","","","Povrstvený plech","Povrstvený plech","Povrstvený plech"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","705","705","705"]
["","","","Šířka","mm","600","600","600"]
["","","","Hloubka","mm","695","695","695"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","147","147","147"]
["PED","Kategorie","","","","Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES"]
["Chladivo","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Náplň","","","kg","2.60","2.60","2.60"]
["Hladina akustického výkonu","Jm.","","","dBA","59.0 (3)","60.0 (3)","60.0 (3)"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","43.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","45.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","46.0 (5) (4), 46.0 (5) (4), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","25","25","25"]
["","","","Max.","°C","80.0","80.0","80.0"]
["Napájení","Označení","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fáze","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Proud","Doporučené jištění","","","A","16","16","16"]
["Poznámky","","","","","(1) - Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 10 °C","(1) - Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 10 °C","(1) - Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 10 °C"]
["","","","","","(2) - Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 5 ℃","(2) - Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 5 ℃","(2) - Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 5 ℃"]
["","","","","","(3) - Hladina akustického tlaku je měřena v souladu s normou ISO3744. Hladina akustického výkonu je vypočítána z hladiny akustického tlaku.","(3) - Hladina akustického tlaku je měřena v souladu s normou ISO3744. Hladina akustického výkonu je vypočítána z hladiny akustického tlaku.","(3) - Hladina akustického tlaku je měřena v souladu s normou ISO3744. Hladina akustického výkonu je vypočítána z hladiny akustického tlaku."]
["","","","","","(4) - Lydniveauer måles ved: EW 55 ℃; LW 65 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7°CDB/6 °CWB","(4) - Lydniveauer måles ved: EW 55 ℃; LW 65 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7°CDB/6 °CWB","(4) - Lydniveauer måles ved: EW 55 ℃; LW 65 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7°CDB/6 °CWB"]
["","","","","","(5) - Lydniveauer måles ved: EW 70 ℃; LW 80 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7 °CDB/6 °CWB","(5) - Lydniveauer måles ved: EW 70 ℃; LW 80 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7 °CDB/6 °CWB","(5) - Lydniveauer måles ved: EW 70 ℃; LW 80 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7 °CDB/6 °CWB"]
["","","","","","(6) - Hladina hluku platí pro volný prostor před jednotkou, neboť je měřena v částečně zvukově izolované komoře. Naměřené hodnoty ve skutečných podmínkách instalace budou vyšší v důsledku hlučnosti okolního porstředí a odrazu zvuku.","(6) - Hladina hluku platí pro volný prostor před jednotkou, neboť je měřena v částečně zvukově izolované komoře. Naměřené hodnoty ve skutečných podmínkách instalace budou vyšší v důsledku hlučnosti okolního porstředí a odrazu zvuku.","(6) - Hladina hluku platí pro volný prostor před jednotkou, neboť je měřena v částečně zvukově izolované komoře. Naměřené hodnoty ve skutečných podmínkách instalace budou vyšší v důsledku hlučnosti okolního porstředí a odrazu zvuku."]
["","","","","","(7) - EW = teplota vody na vstupu do jednotky, LW = teplota vody na výstupu","(7) - EW = teplota vody na vstupu do jednotky, LW = teplota vody na výstupu","(7) - EW = teplota vody na vstupu do jednotky, LW = teplota vody na výstupu"]
["","","","","","(8) - Venkovní prostředí, vnitřní prostředí: 5°C~30°C","(8) - Venkovní prostředí, vnitřní prostředí: 5°C~30°C","(8) - Venkovní prostředí, vnitřní prostředí: 5°C~30°C"]
["","","","","","(9) - Podrobnosti viz výkres rozsahů TW. U kombinací EKHBRD*AC* + EMRQ* viz provozní rozsah EMRQ* ! -> -15°C","(9) - Podrobnosti viz výkres rozsahů TW. U kombinací EKHBRD*AC* + EMRQ* viz provozní rozsah EMRQ* ! -> -15°C","(9) - Podrobnosti viz výkres rozsahů TW. U kombinací EKHBRD*AC* + EMRQ* viz provozní rozsah EMRQ* ! -> -15°C"]