{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBH-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBH12EF6V"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá + černá"]
["","Materiál","","","","Pryskyřice, plech"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","840"]
["","","","Šířka","mm","440"]
["","","","Hloubka","mm","390"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","48.5"]
["PED","Kategorie","","","","Kategorie II"]
["Hladina akustického výkonu","Jm.","","","dBA","44.0"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","30.0"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","15"]
["","","","Max.","°C","65"]
["","Chlazení","Okolí","Min.","°CST","10"]
["","","Vody strana","Min.","°C","5"]
["","","","Max.","°C","22"]
["Napájení","Označení","","","","Viz poznámka 6"]
["Elektrický ohřívač","Napájení","","Název","","6V3"]
["","","","Fáze","","1~ / 3~"]
["","","","Frekvence","Hz","50"]
["","","","Napětí","V","230"]
["","Doporučené pojistky","","","A","20.000"]
["Poznámky","","","","","(1) - Provozní oblast je rozšířena na nižší průtoky v závislosti na provozním režimu – viz křivka ESP."]
["","","","","","(2) - Bez objemu vody v jednotce. Tento objem zaručí dostatečnou odmrazovací energii pro všechny aplikace, avšak lze jej vynásobit 0,66, pokud je bod nastavení vytápění ≥ 45° C (např. fan-coily)"]
["","","","","","(3) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°."]
["","","","","","(4) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Podrobnosti viz schémata hladiny akustického tlaku. Hladina akustického výkonu je absolutní hodnota"]
["","","","","","(5) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů"]
["","","","","","(6) - 4pólový, 20A křivka, 400V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)"]