{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELSH-E / ERRA08-12EV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELSH12P30EF / ERRA08EAV3","ELSH12P50EF / ERRA08EAV3","ELSH12P30EF / ERRA10EAV3","ELSH12P50EF / ERRA10EAV3","ELSH12P30EF / ERRA12EAV3","ELSH12P50EF / ERRA12EAV3"]
["Topný výkon","Min.","","","kW","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45"]
["","Jm.","","","kW","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17"]
["","Max.","","","kW","7.95","7.95","9.25","9.25","9.97","9.97"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Min.","kW","0.72","0.72","0.72","0.72","0.72","0.72"]
["","","","Jm.","kW","1.25","1.25","1.25","1.25","1.25","1.25"]
["","","","Max.","kW","1.69","1.69","2.04","2.04","2.28","2.28"]
["Příkon","Příkon-=-Teplá užitková voda od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C","","Příkon-=-Teplá užitková voda od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C-=-Jmen.-=-kWh","kWh","3.57","4.82","3.57","4.82","3.57","4.82"]
["Provoz vytápění od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C.-=-hod.","hod.","","","","2 h 29 min","3 h 45 min","2 h 29 min","3 h 45 min","2 h 29 min","3 h 45 min"]
["COP","","","","","4.92","4.92","4.92","4.92","4.92","4.92"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","3.34","3.34","3.34","3.34","3.44","3.44"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","4.69","4.69","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511"]
["","","","","","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla"]