{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELSXB-E / ERRA08-12EW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELSXB12P50EF / ERRA08EAW1","ELSXB12P30EF / ERRA08EAW1","ELSXB12P50EF / ERRA10EAW1","ELSXB12P30EF / ERRA10EAW1","ELSXB12P50EF / ERRA12EAW1","ELSXB12P30EF / ERRA12EAW1"]
["Topný výkon","Min.","","","kW","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45"]
["","Jm.","","","kW","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17"]
["","Max.","","","kW","7.95","7.95","9.25","9.25","9.97","9.97"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","6.81, 6.47","6.81, 6.47","7.97, 6.47","7.97, 6.47","8.62, 6.47","8.62, 6.47"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Min.","kW","0.70","0.70","0.70","0.70","0.70","0.70"]
["","","","Jm.","kW","1.21","1.21","1.21","1.21","1.21","1.21"]
["","","","Max.","kW","1.63","1.63","1.98","1.98","2.21","2.21"]
["","Chlazení","","Jm.","kW","2.08, 1.13","2.08, 1.13","2.57, 1.13","2.57, 1.13","2.86, 1.13","2.86, 1.13"]
["Příkon","Příkon-=-Teplá užitková voda od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C","","Příkon-=-Teplá užitková voda od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C-=-Jmen.-=-kWh","kWh","4.65","3.44","4.65","3.44","4.65","3.44"]
["Provoz vytápění od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C.-=-hod.","hr","","","","3 h 45 min","2 h 29 min","3 h 45 min","2 h 29 min","3 h 45 min","2 h 29 min"]
["COP","","","","","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["EER","","","","","3.28, 5.75","3.28, 5.75","3.10, 5.75","3.10, 5.75","3.01, 5.75","3.01, 5.75"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","XL","L","XL","L","XL","L"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","3.47","3.47","3.48","3.48","3.58","3.58"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","4.95","4.95","4.98","4.98","4.98","4.98"]
["","","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511"]
["","","","","","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla"]