{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV37","EPGA14DAV37","EPGA16DAV37"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Jm.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)"]
["","Chlazení","","Jm.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Sound power level","Heating","","Jm.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)"]
["","Chlazení","","Jm.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675.0","675.0"]
["","Náplň","","","kg","3.50","3.50"]
["","Typ","","","","R-32","R-32"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","1,160","1,160"]
["","","","Hloubka","mm","380","380"]
["","","","Výška","mm","1,440","1,440"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","143","143"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Max.","°CST","43","43"]
["","","","Min.","°CST","10","10"]
["","Teplá užitková voda","","Min.","°CST","-28","-28"]
["","","","Max.","°CST","35","35"]
["Připojovací rozměry","Rozdíl hladin","IU - OU","Max.","m","10.0","10.0"]
["Power supply","Fáze","","","","1N~","1N~"]
["","Označení","","","","V3","V3"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50"]
["","Napětí","","","V","230","230"]
["Proud","Doporučené jištění","","","A","32","32"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C); Vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)","(1) - Chlazení Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C); Vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)","(1) - Chlazení Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C); Vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta ST/MT 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C).","(2) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta ST/MT 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C).","(2) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta ST/MT 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)."]
["","","","","","(3) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C).","(3) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C).","(3) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C)."]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","","","1440"]
["","","","Šířka","mm","","","1160"]
["","","","Hloubka","mm","","","380"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","","","143"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Min.","°CST","","","10"]
["","","","Max.","°CST","","","43"]
["","Teplá užitková voda","","Min.","°CST","","","-28"]
["","","","Max.","°CST","","","35"]
["Hladina akustického výkonu","Vytápění","","Jm.","dBA","","","66"]
["","Chlazení","","Jm.","dBA","","","68"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Jm.","dBA","","","52.0 (2)"]
["","Chlazení","","Jm.","dBA","","","55"]
["Chladivo","Typ","","","","","","R-32"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","","","675"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","","","2.36"]
["","Náplň","","","kg","","","3.5"]
["Spoje potrubí","Rozdíl hladin","IU - OU","Max.","m","","","10.0"]
["Napájení","Označení","","","","","","V3"]
["","Fáze","","","","","","1N~"]
["","Frekvence","","","Hz","","","50"]
["","Napětí","","","V","","","230"]
["Proud","Doporučené jištění","","","A","","","32"]