{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRA08-12EV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRA08EAV3","ERRA10EAV3","ERRA12EAV3"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","1,003","1,003","1,003"]
["","","","Šířka","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Hloubka","mm","533","533","533"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","107","107","107"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Vytápění","Vysoké","m³/min","89.9","89.9","89.9"]
["","","Chlazení","Vysoké","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Min.","°CST","10","10","10"]
["","","","Max.","°CST","43","43","43"]
["","Teplá užitková voda","","Min.","°CST","-25","-25","-25"]
["","","","Max.","°CST","35","35","35"]
["Hladina akustického výkonu","Vytápění","","Jm.","dBA","56.0","56.0","56.0"]
["","Chlazení","","Jm.","dBA","60.1","60.6","61.5"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Jm.","dBA","40.6","40.6","40.6"]
["","Chlazení","","Jm.","dBA","47","47.4","48.5"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["","Náplň","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Vnější průměr","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Spoje potrubí","Rozdíl hladin","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0"]
["Napájení","Označení","","","","V3","V3","V3"]
["","Fáze","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","230","230","230"]
["Proud","Doporučené jištění","","","A","32","32","32"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C); Vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)","(1) - Chlazení Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C); Vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)","(1) - Chlazení Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C); Vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(3) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(3) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","","(4) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného vurčité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C).","(4) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného vurčité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C).","(4) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného vurčité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C)."]