{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBH16E6V7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBH16EF6V7"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá + černá"]
["","Materiál","","","","Pryskyřice, plech"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","840"]
["","","","Šířka","mm","440"]
["","","","Hloubka","mm","390"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","38.0"]
["Hladina akustického výkonu","Jm.","","","dBA","44.0 (4)"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","30.0 (5)"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["","Chlazení","Okolí","Min.","°CST","0 (6)"]
["","","Vody strana","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["Napájení","Označení","","","","Viz poznámka 8"]
["Elektrický ohřívač","Napájení","","Název","","6V3"]
["","","","Fáze","","1~ / 3~"]
["","","","Frekvence","Hz","50"]
["","","","Napětí","V","230"]
["","Doporučené pojistky","","","A","20.000 (9)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování)."]
["","","","","","(2) - Včetně potrubí + pomocného topného článku, bez expanzní nádoby."]
["","","","","","(3) - Bez vody v jednotce. Minimální objem vody je dostatečný pro většinu aplikací. Při velkém namáhání může být potřeba více vody."]
["","","","","","(4) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°."]
["","","","","","(5) - Hodnota je měřena v bezdozvukové místnosti ve vzdálenosti 1 m od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí. Zmíněná hladina akustického tlaku se měří při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C."]
["","","","","","(6) - Více informací viz provozní rozsah."]
["","","","","","(7) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce."]
["","","","","","(8) - 4pólový, 20A křivka, 400 V, spouštěcí třída C (viz schéma zapojení)"]