{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSH16E / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSH16P30EF / EPRA14DAW1","ETSH16P50EF / EPRA14DAW1","ETSH16P30EF / EPRA16DAW1","ETSH16P50EF / EPRA16DAW1","ETSH16P50EF / EPRA18DAW1","ETSH16P30EF / EPRA18DAW1"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","L","XL","L","XL","XL"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","A+","A+","A+","A+","A+"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00"]
["Indoor unit","","","","","ETSH16P30EF","ETSH16P50EF","ETSH16P30EF","ETSH16P50EF","ETSH16P50EF","ETSH16P30EF"]
["Prostorové vytápění","Výstup vody 55 °C v průměrném podnebí","Obecně","Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)","%","140","140","140","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","5.90 (2)","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)"]
["","Max.","","","kW","9.75 (1)","9.75 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Max.","kW","2.17 (5)","2.17 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.84 (5)","0.84 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Jm.","kW","1.23 (2)","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511"]
["","","","","","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511"]
["Topný výkon","Min.","","","kW","","","","","","4.40"]
["","Jm.","","","kW","","","","","","9.00"]
["","Max.","","","kW","","","","","","11.60"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Min.","kW","","","","","","1.00"]
["","","","Jm.","kW","","","","","","1.80"]
["","","","Max.","kW","","","","","","2.58"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","","","","","","L"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","","","","","","A+"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","","","","","","3.57"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","","","","","","A++"]
["","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","","","","","","4.71"]
["","","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","","","","","","A+++"]