{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":17,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSHB16E7 / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSHB16P30EF7 / EPRA14DAW17","ETSHB16P50EF7 / EPRA14DAW17","ETSHB16P30EF7 / EPRA14DBW17","ETSHB16P50EF7 / EPRA14DBW17","ETSHB16P50EF7 / EPRA16DAW17","ETSHB16P30EF7 / EPRA16DAW17","ETSHB16P30EF7 / EPRA16DBW17","ETSHB16P50EF7 / EPRA16DBW17","ETSHB16P30EF7 / EPRA18DAW17","ETSHB16P50EF7 / EPRA18DAW17","ETSHB16P30EF7 / EPRA18DBW17","ETSHB16P50EF7 / EPRA18DBW17"]
["Topný výkon","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.70","3.70","3.96","3.96","3.96","3.96","4.40","4.40","4.40","4.40"]
["","Jm.","","","kW","5.90","5.90","5.90","5.90","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","9.75","9.75","9.75","9.75","10.44","10.44","10.44","10.44","11.60","11.60","11.60","11.60"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Min.","kW","0.84","0.84","0.84","0.84","0.90","0.90","0.90","0.90","1.00","1.00","1.00","1.00"]
["","","","Jm.","kW","1.23","1.23","1.23","1.23","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.17","2.17","2.17","2.17","2.32","2.32","2.32","2.32","2.58","2.58","2.58","2.58"]
["COP","","","","","4.79","4.79","4.79","4.79","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","L","XL","L","XL","XL","L","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511"]