{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":17,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH12E6V / EPRA08-12EW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH12S18EJ6V / EPRA08EAW1","ETVH12S23EJ6V / EPRA08EAW1","ETVH12S18EA6V / EPRA08EAW1","ETVH12S23EA6V / EPRA08EAW1","ETVH12S18EJ6V / EPRA10EAW1","ETVH12S23EJ6V / EPRA10EAW1","ETVH12S18EA6V / EPRA10EAW1","ETVH12S23EA6V / EPRA10EAW1","ETVH12S18EJ6V / EPRA12EAW1","ETVH12S23EJ6V / EPRA12EAW1","ETVH12S18EA6V / EPRA12EAW1","ETVH12S23EA6V / EPRA12EAW1"]
["Vnitřní jednotka","","","","","","","ETVH12S18EA6V","ETVH12S23EA6V","","","ETVH12S18EA6V","ETVH12S23EA6V","","","ETVH12S18EA6V","ETVH12S23EA6V"]
["Topný výkon","Min.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Jm.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Max.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Min.","kW","0.7 (5)","0.7 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.7 (5)","0.7 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.7 (5)","0.7 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)"]
["","","","Jm.","kW","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)"]
["","","","Max.","kW","1.63 (5)","1.63 (5)","1.63 (5)","1.63 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)"]
["Příkon","Příkon-=-Teplá užitková voda od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C","","Příkon-=-Teplá užitková voda od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C-=-Jmen.-=-kWh","kWh","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)"]
["Provoz vytápění od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C.-=-hod.","hod.","","","","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min"]
["COP","","","","","5.1 (2)","5.1 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.1 (2)","5.1 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.1 (2)","5.1 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","3.52","3.52","3.52","3.52","3.53","3.53","3.53","3.53","3.53","3.53","3.53","3.53"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.84","4.84","4.84","4.84","4.84","4.84","4.84","4.84"]
["","","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(3) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511"]
["","","","","","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(4) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla"]