{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":17,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX12E9W / EPRA08-12EW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX12S18EJ9W / EPRA08EAW1","ETVX12S23EJ9W / EPRA08EAW1","ETVX12S18EA9W / EPRA08EAW1","ETVX12S23EA9W / EPRA08EAW1","ETVX12S18EJ9W / EPRA10EAW1","ETVX12S23EJ9W / EPRA10EAW1","ETVX12S18EA9W / EPRA10EAW1","ETVX12S23EA9W / EPRA10EAW1","ETVX12S18EJ9W / EPRA12EAW1","ETVX12S23EJ9W / EPRA12EAW1","ETVX12S18EA9W / EPRA12EAW1","ETVX12S23EA9W / EPRA12EAW1"]
["Vnitřní jednotka","","","","","","","ETVX12S18EA9W","ETVX12S23EA9W","","","ETVX12S18EA9W","ETVX12S23EA9W","","","ETVX12S18EA9W","ETVX12S23EA9W"]
["Topný výkon","Min.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Jm.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Max.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Min.","kW","0.7 (5)","0.7 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.7 (5)","0.7 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.7 (5)","0.7 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)"]
["","","","Jm.","kW","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)"]
["","","","Max.","kW","1.63 (5)","1.63 (5)","1.63 (5)","1.63 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)"]
["","Chlazení","","Jm.","kW","2.08 (3), 1.13 (4)","2.08 (3), 1.13 (4)","2.08 (3), 1.13 (4)","2.08 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)"]
["Příkon","Příkon-=-Teplá užitková voda od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C","","Příkon-=-Teplá užitková voda od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C-=-Jmen.-=-kWh","kWh","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)"]
["Provoz vytápění od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C.-=-hod.","hod.","","","","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min"]
["COP","","","","","5.1 (2)","5.1 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.1 (2)","5.1 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.1 (2)","5.1 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)"]
["EER","","","","","3.28 (3), 5.75 (4)","3.28 (3), 5.75 (4)","3.28 (3), 5.75 (4)","3.28 (3), 5.75 (4)","3.1 (3), 5.75 (4)","3.1 (3), 5.75 (4)","3.10 (3), 5.75 (4)","3.10 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","3.59","3.59","3.59","3.59","3.6","3.6","3.60","3.60","3.6","3.6","3.60","3.60"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","4.95","4.95","4.95","4.95","4.98","4.98","4.98","4.98","4.98","4.98","4.98","4.98"]
["","","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C","(1) - Výkon podle normy EN14511 aplatné pro teplotu vody vrozsahu dT = 3~8°C při Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních avenkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511"]
["","","","","","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6°C. Dle EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) při plném výkonu čerpadla"]