{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX16E9W / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX16S23EA9W / EPRA14DAV3","ETVX16S18EA9W / EPRA14DAV3","ETVX16S18EA9W / EPRA16DAV3","ETVX16S23EA9W / EPRA16DAV3","ETVX16S18EA9W / EPRA18DAV3","ETVX16S23EA9W / EPRA18DAV3"]
["Topný výkon","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.96","3.96","4.40","4.40"]
["","Jm.","","","kW","5.69","5.69","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","10.18","10.18","10.91","10.91","12.12","12.12"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","10.6, 6.90","10.6, 6.90","11.5, 7.88","11.5, 7.88","12.5, 8.86","12.5, 8.86"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Min.","kW","0.88","0.88","0.95","0.95","1.05","1.05"]
["","","","Jm.","kW","1.22","1.22","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.09","2.09","2.24","2.24","2.49","2.49"]
["","Chlazení","","Jm.","kW","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.80, 2.93","2.80, 2.93","3.05, 3.31","3.05, 3.31"]
["Příkon","Příkon-=-Teplá užitková voda od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C","","Příkon-=-Teplá užitková voda od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C-=-Jmen.-=-kWh","kWh","2.85","2.57","2.57","2.85","2.57","2.85"]
["Provoz vytápění od 10&nbsp;°C do 50&nbsp;°C.-=-hod.","hod.","","","","1 h 13 min při okolní teplotě 7 °C","9 h 20 min při okolní teplotě 7 °C","9 h 20 min při okolní teplotě 7 °C","1 h 13 min při okolní teplotě 7 °C","9 h 20 min při okolní teplotě 7 °C","1 h 13 min při okolní teplotě 7 °C"]
["COP","","","","","4.67","4.67","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.09, 2.68","4.09, 2.68"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","XL","L","L","XL","L","XL"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","A","A","A","A","A","A"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62"]
["","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecně-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57"]
["","","","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 35°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511"]
["","","","","","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6 °C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6 °C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6 °C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6 °C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6 °C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6 °C. Dle EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) při plném výkonu čerpadla"]