{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVZ16E6V / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVZ16S18EA6V / EPRA14DAW1","ETVZ16S23EA6V / EPRA14DAW1","ETVZ16S18EA6V / EPRA16DAW1","ETVZ16S23EA6V / EPRA16DAW1","ETVZ16S18EA6V / EPRA18DAW1","ETVZ16S23EA6V / EPRA18DAW1"]
["Ohřev užitkové vody","Obecně","","Deklarovaný profil zátěže","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Průměrné podnebí","","Třída energetické účinnosti ohřevu vody","","A","A","A","A","A","A"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Prostorové vytápění","Výstup vody 55 °C v průměrném podnebí","Obecně","Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)","%","140","140","140","140","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Provoz vytápění od 10°C do 50°C.","hod.","","","","1h02min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature","1h02min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature","1h02min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","5.90 (2)","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Max.","","","kW","9.75 (1)","9.75 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Vstup napájení","Vytápění","","Max.","kW","2.17 (5)","2.17 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.84 (5)","0.84 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Jm.","kW","1.23 (2)","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","Teplá užitková voda od 10°C do 50°C","","Jmen.","kWh","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C","(1) - Výkon podle normy EN14511 a platné pro teplotu vody v rozsahu dT = 3~8 °C při Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(3) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(4) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511","(5) - Příkon je celkový příkon vnitřních a venkovních jednotek, včetně cirkulačního čerpadla; podle normy EN14511"]
["","","","","","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6 °C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6 °C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6 °C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6 °C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6 °C. Dle EN 16147.","(6) - Test při Ta ST/MT 7 °C/6 °C. Dle EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) při plném výkonu čerpadla","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) při plném výkonu čerpadla"]