{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":26,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-T-SSC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWADH10T-SSC2","EWADH12T-SSC2","EWADH13T-SSC2","EWADH16T-SSC3","EWADH18T-SSC3","EWADC20T-SSC3","EWADC21T-SSC3","EWAD290T-SSC2","EWAD330T-SSC2","EWAD370T-SSC2","EWAD510T-SSC2","EWAD520T-SSC2","EWAD580T-SSC2","EWAD700T-SSC2","EWAD800T-SSC2","EWAD940T-SSC2","EWADC10T-SSC2","EWADC11T-SSC2","EWADH14T-SSC2","EWADH15T-SSC3","EWADC17T-SSC3","EWADC19T-SSC3"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","Jm.","dBA","79 (1)","78 (1)","79 (1)","80 (1)","80 (1)","80 (1)","80 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","79 (1)","78 (1)","79 (1)","80 (1)","80 (1)","80 (1)"]
["Kompresor","Typ","","","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový","Asymetrický jednošroubový"]
["","Množství_","","","2","2","2","3","3","3","3","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["Vzduchový výměník tepla","Typ","","","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál","Mikrokanál"]
["Hmotnost","Provozní hmotnost","","kg","7,002","7,554","7,842","12,148","12,338","13,034","13,034","3,162","3,162","4,274","4,894","5,030","5,030","5,402","5,903","6,240","6,240","6,768","8,134","10,657","12,148","12,761"]
["","Jednotka","","kg","6,490","7,062","7,362","11,277","11,385","11,999","11,999","3,062","3,062","4,104","4,724","4,860","4,860","5,316","5,663","5,950","5,950","6,468","7,654","10,157","11,277","11,808"]
["EER","","","","2.8","2.8","2.85","2.98","2.8","2.87","2.87","3.15","2.94","3.1","3.02","3.07","3.03","3.01","3.01","3.03","2.85","2.87","2.88","2.92","2.88","2.84"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Okruhy","Množství","","2","2","2","3","3","3","3","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["","Náplň","","kg","109.2","124.8","140.4","187","187","218","234","50","50","55","58","66","67","93.6","93.6","109.2","109.2","124.8","156","172","187","203"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","1,047","1,243","1,346","1,684","1,856","2,026","2,103","293","335","374","501","525","567","704","810","933","993","1,135","1,442","1,555","1,760","1,930"]
["Vodní výměník tepla","Objem vody","","l","518","492","470","871","953","103","103","89","89","181","164","170","164","315","240","289","289","502","461","522","871","953"]
["","Typ","","","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový"]
["Příkon","Chlazení","Jm.","kW","373","443","471","565","662","706","731","92.9","113","120","165","170","187","233","269","307","349","395","501","533","611","680"]
["Sound power level","Chlazení","Jm.","dBA","100 (1)","100 (1)","101 (1)","103 (1)","103 (1)","103 (1)","103 (1)","98 (1)","98 (1)","98 (1)","98 (1)","98 (1)","98 (1)","99 (1)","99 (1)","99 (1)","100 (1)","100 (1)","101 (1)","103 (1)","103 (1)","103 (1)"]
["Rozměry","Jednotka","Šířka","mm","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","Hloubka","mm","6,909","7,809","8,709","11,409","11,409","13,209","14,109","3,239","3,239","4,139","4,139","5,039","5,039","6,009","6,009","6,909","6,909","7,809","9,609","10,510","11,409","12,309"]
["","","Výška","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Řízení kapacity","Minimální výkon","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metoda","","","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Jm.","l/s","70,572","80,654","90,735","120,981","120,981","141,143","151,224","30,245","30,245","40,326","40,326","50,408","50,408","60,490","60,490","70,571","70,571","80,653","100,816","110,899","120,981","131,062"]
["","Otáčky","","ot./min","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900"]
["Kompresor","Startovací metoda_","","","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník","Odbočka - trojúhelník"]
["Power supply","Fáze","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Poznámky","","","","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku","(1) - Hodnota odkazuje pouze na pokles tlaku ve výparníku"]
["","","","","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda","(2) - Kapalina: Voda"]
["","","","","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %."]
["","","","","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(4) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu."]
["","","","","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory."]
["","","","","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1"]
["","","","","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků."]
["","","","","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(9) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů."]
["","","","","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(10) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu"]
["","","","","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(11) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky."]
["","","","","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(12) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0"]
["","","","","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1"]
["","","","","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.","(14) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu."]
["","","","","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou","(15) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou"]
["","","","","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(16) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent"]
["","","","","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(17) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce."]