{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZPS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD505VZPSA1","EWWD715VZPSA1","EWWD910VZPSA1","EWWDC12VZPSA2","EWWDC16VZPSA2","EWWDC18VZPSA2"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","505","718","908","1,201","1,604","1,757"]
["Řízení kapacity","Metoda","","","","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé"]
["","Minimální výkon","","","%","20","20","20","10","10","10"]
["Příkon","Chlazení","","Jm.","kW","85.1","124","153","218","291","326"]
["EER","","","","","5.93","5.77","5.91","5.49","5.5","5.39"]
["ESEER","","","","","8.15","8.48","8.25","8.66","8.53","8.71"]
["Rozměry","Jednotka","","Hloubka","mm","3,750","3,822","3,822","4,508","4,750","4,874"]
["","","","Výška","mm","2,108","2,430","2,487","2,302","2,500","2,493"]
["","","","Šířka","mm","1,179","1,287","1,303","1,579","1,610","1,769"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","3,247","4,082","4,346","6,310","7,530","8,250"]
["","Provozní hmotnost","","","kg","3,375","4,349","4,660","6,900","8,300","9,200"]
["Vodní výměník tepla - výparník","Typ","","","","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový"]
["","Objem vody","","","l","96","168","199","320","380","480"]
["Vodní výměník tepla - kondenzátor","Typ","","","","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový"]
["Kompresor","Typ","","","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením"]
["","Množství_","","","","1","1","1","2","2","2"]
["Sound power level","Chlazení","","Jm.","dBA","99","105","105","106","107","109"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","80","86","86","87","88","89"]
["Provozní rozsah","Výparník","Chlazení","Min.","°CST","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Max.","°CST","20","20","20","20","20","20"]
["","Kondenzátor","Chlazení","Min.","°CST","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Max.","°CST","65","65","65","65","65","65"]
["Chladivo","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Náplň","","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["","Okruhy","","Množství","","1","1","1","2","2","2"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Fáze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Poznámky","","","","","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0"]
["","","","","","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %."]
["","","","","","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C"]
["","","","","","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti"]
["","","","","","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1"]
["","","","","","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků."]
["","","","","","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky."]
["","","","","","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS)."]
["","","","","","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky."]
["","","","","","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud."]