{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":31,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-XS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-XSA1","EWYT115B-XSA1","EWYT135B-XSA1","EWYT175B-XSA1","EWYT215B-XSA2","EWYT215B-XSA1","EWYT235B-XSA2","EWYT265B-XSA2","EWYT310B-XSA2","EWYT310B-XSA2-VFDFAN","EWYT350B-XSA2","EWYT350B-XSA2-VFDFAN","EWYT400B-XSA2","EWYT400B-XSA2-VFDFAN","EWYT440B-XSA2-VFDFAN","EWYT440B-XSA2","EWYT500B-XSA2","EWYT500B-XSA2-VFDFAN","EWYT560B-XSA2","EWYT560B-XSA2-VFDFAN","EWYT600B-XSA2","EWYT600B-XSA2-VFDFAN","EWYT630B-XSA2","EWYT630B-XSA2-VFDFAN","EWYT650B-XSA2","EWYT650B-XSA2-VFDFAN"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","63","67","69","71","69","73","70","71","72","72.4","73","73.4","73.8","73.8","74.4","74.4","74.5","74.5","74.8","74.8","75","75","75.4","75.4","77.3","77.3"]
["Kompresor","Typ","","","","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor","Šnekový kompresor"]
["","Startovací metoda_","","","","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová"]
["","Množství_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Hmotnost","Provozní hmotnost","","","kg","1,091","1,151","1,231","1,416","2,035","1,616","2,335","2,385","2,865","2,865","3,115","3,115","3,685","3,685.37","3,811.88","3,812","4,268","4,267.88","4,366","4,366.2","4,830","4,830.2","4,930","4,930.2","4,930","4,930.2"]
["","Jednotka","","","kg","1,080","1,140","1,220","1,400","2,000","1,600","2,300","2,350","2,830","2,830","3,080","3,080","3,650","3,650","3,750","3,750","4,206","4,206","4,296","4,296","4,760","4,760","4,860","4,860","4,860","4,860"]
["Vzduchový výměník tepla","Typ","","","","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ"]
["EER","","","","","3.03","2.95","2.99","2.93","3.03","2.86","3.06","3","3.06","3.06","3.05","3.05","3.02","3.01","3.01","3.01","2.95","2.95","2.93","2.92","2.9","2.9","2.92","2.91","2.95","2.94"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Okruhy","","Množství","","1","1","1","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Náplň","","","kg","17.7","18.3","22","33.7","51.6","42.4","48.6","46","52.4","52.4","60.4","60.4","70.5","70.5","84","84","87.5","87.5","92","92","114","114","100","100","113","113"]
["Motor ventilátoru","Pohon","","","","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Zap/Vyp","Pohon s VFD","Zap/Vyp","Pohon s VFD","Zap/Vyp","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Zap/Vyp","Zap/Vyp","Pohon s VFD","Zap/Vyp","Pohon s VFD","Zap/Vyp","Pohon s VFD","Zap/Vyp","Pohon s VFD","Zap/Vyp","Pohon s VFD"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","80","104","126","166","206","206","229","250","288","288","328","328","370","370","406","406","467","467","519","519","560","560","597","597","610","610"]
["IPLV","","","","","4.75","4.69","4.69","4.69","4.87","4.72","4.87","4.64","4.94","4.97","4.96","5.16","4.96","5.13","5.16","5","5.1","5.3","5.08","5.29","5.05","5.22","5.05","5.16","4.66","4.99"]
["Spoje potrubí","Vstup/výstup vody z výparníku (OD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","4.24","4.38","4.24","4.45","4.41","4.21","4.4","4.13","4.57","","4.67","","4.54","","","4.57","4.72","","4.71","","4.7","","4.69","","4.4"]
["Příkon","Chlazení","","Jm.","kW","26.3","35.1","42.1","56.6","68","71.8","74.9","83.4","93.9","94.1","107","107","122","123","135","134","158","158","177","177","193","193","204","205","207","207"]
["Sound power level","Chlazení","","Jm.","dBA","81","86","88","90","89","91","90","91","92","92.4","93","93.4","94.2","94.2","94.8","94.8","95.3","95.3","95.6","95.6","96.1","96.1","96.5","96.5","98.4","98.4"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Hloubka","mm","2,825","3,425","3,425","4,025","5,550","4,625","6,150","6,150","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025","5,025","5,025","5,925","5,925","5,925","5,925","6,825","6,825","6,825","6,825","6,825","6,825"]
["","","","Výška","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Řízení kapacity","Minimální výkon","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","22","19","19","17","17","25","25","22","22","19","19","18","18","17","17","17","17"]
["","Metoda","","","","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok"]
["Opláštění","Materiál","","","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy"]
["","Barva","","","","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová"]
["Ventilátor","Typ","","","","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem"]
["","Množství","","","","6","8","8","10","14","12","16","16","7","7","8","8","10","10","10","10","12","12","12","12","14","14","14","14","14","14"]
["Power supply","Fáze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Rozsah napětí","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jednotka","Max. proud na jednotku pro průměr kabelu","","","A","77.0","96.0","111.0","146.0","187.0","182.0","205.0","221.0","252.0","264","288.0","301","327.0","343","376","360.0","415.0","435","465.0","485","504.0","527","537.0","560","560.0","560"]
["","Spouštěcí proud","","Max.","A","213.0","329.0","343.0","465.0","412.0","497.0","429.0","443.0","562.0","572","594.0","606","629.0","644","674","659.0","710.0","728","755.0","773","790.0","811","820.0","841","841.0","841"]
["","Provozní proud","Chlazení","Jmen.","A","53.0","65.0","75.0","99.0","122.0","123.0","132.0","143.0","170.0","170","192.0","193","215.0","216","237","236.0","276.0","277","313.0","313","338.0","339","358.0","359","361.0","362"]
["","","","Max.","A","70.0","87.0","101.0","133.0","170.0","165.0","186.0","201.0","229.0","240","262.0","274","297.0","312","342","327.0","377.0","395","423.0","441","458.0","479","488.0","509","509.0","509"]
["Poznámky","","","","","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: 12,0/7,0°C; venkovní teplota 35,0°C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018","(2) - Všechny údaje o výkonu (topný výkon, příkon jednotky při vytápění a COP) jsou stanoveny za následujících podmínek: 40,0/45,0 °C; venkovní teplota 7,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení; provozní kapalina: voda; faktor usazování = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní -5 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825. Podle normy EN14825, platí pro komfortní nízkou teplotu, průměrné klima a hodnoty SEER a µs příslušná směrnice Ecodesign: (EU) č. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor","(4) - PHE: Deskový výměník tepla; S&T: Jednoprůchodový trubkový  výměník; MCH: Mikrokanál; DPT: Typ s přímým pohonem; DOL: Direct On Line – VFD: Invertor"]
["","","","","","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(5) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující"]
["","","","","","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent","(6) - Uváděná minimální kapacita je vztažena k provozu jednotky za standardních podmínek dle normy Eurovent"]
["","","","","","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce.","(7) - Rozměry a hmotnosti jsou pouze indikační a nejsou považovány za závazné. Před přípravou návrhu instalace si prostudujte oficiální výkresy dostupné na vyžádání u výrobce."]
["","","","","","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků.","(8) - Uvedená data platí pro jednotku bez dalších doplňků."]
["","","","","","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku.","(9) - Hodnoty tlakových ztrát odkazují pouze na tlakové ztráty ve vodním tepelném výměníku."]
["","","","","","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda"]
["","","","","","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(11) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %."]
["","","","","","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - Maximální rozběhový proud: U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud."]
["","","","","","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory","(13) - Jmenovitý proud v režimu chlazení se vztahuje k následujícím podmínkám: Výměník tepla na straně vody 12/ 7 °C; okolí 35°C,  proud pro kompresory + ventilátory"]
["","","","","","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů.","(14) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti a max. pohlceného proudu ventilátorů."]
["","","","","","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(16) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu","(17) - Elektrické údaje o sadě pro teplovodní vytápění najdete v části „Technické údaje volitelného příslušenství“ v datovém listu"]
["","","","","","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(18) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky."]