{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":15,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG125M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG140M7Y1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Prostorové chlazení","Roční spotřeba energie","","kWh/a","469","401","437","572","567","508","510","","649","699"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","","12.1","13.4"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","","9.52","9.52"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","1,732","1,700","1,696","2,786","2,730","2,690","2,651","","2,240","3,332"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","5.08","5.94","5.45","5.81","5.86","6.54","6.52","","11.2","11.5"]
["","Třída energetické úspornosti","","","B","A+","A","A+","A+","A++","A++"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","SCOP/A","","","3.80","3.87","3.88","3.92","4.00","4.06","4.12","","5.95","4.00"]
["","Třída energetické účinnosti","","","A","A","A","A","A","A+","A+"]
["Poznámky","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT, venkovní teplota 48 °CST [Btu/h/W]","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT, venkovní teplota 48 °CST [Btu/h/W]","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT, venkovní teplota 48 °CST [Btu/h/W]","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["Venkovní jednotka","","","","","","","","","","","RZAG100M7Y1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","","","","","","","","9.50 (1)"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","","","","","","","","10.8 (2)"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","","","","","","","","A++"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","","","","","","","","9.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","7.88"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","","","","","","","","422"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","","","","","","","","A+"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","","","","","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","4.43"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","","","","","","","","2465"]
["Energetickou účinná řada","","","","","","","","","","","A+++ ~ D","","","A+++ ~ D"]