{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":18,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA71A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG140L7Y1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","6.80 (1)","","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","","","","12.0 (1)","12.0 (1)","12.0 (1)","","13.4 (1)"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","5.10","5.10","6.16","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","10.0"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","466","467","386","466","652","652","652","652","652","824","824","824","824","802"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0","12.0","13.4"]
["","Třída energetické úspornosti","","","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","6.00","6.00","6.00","6.00","11.3","11.3","11.3","11.3","11.3","12.7","12.7","12.7","12.7","12.2"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","4.31","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.96"]
["","Třída energetické účinnosti","","","A","A","A+","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","2,210","2,211","1,949","2,210","4,163","4,163","4,164","4,164","4,164","4,683","4,683","4,683","4,683","4,307"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","3.39 (3)","","3.60 (3)","","3.55 (3)","3.96 (3)","","","","3.21 (3)","3.02 (3)","2.93 (3)","","4.61 (3)"]
["","COP","","","3.61 (3)","","4.01 (3)","","4.00 (3)","3.31 (3)","","","","3.57 (3)","3.54 (3)","3.51 (3)"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","A","","A","","A","A","","","","A","B","C"]
["","","Vytápění","","A","","A","","A","A","","","","B","B","B"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","7.50 (2)","","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","","","","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","","15.5 (2)"]
["Poznámky","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","","","","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU"]
["Jmenovitá účinnost","Annual energy consumption","","kWh","","","944"]
["Prostorové chlazení","ηs, c","","%","","","","","","","","","","","","","","398.2"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","ηs, h","","%","","","","","","","","","","","","","","155.2"]