{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71AVEB / AZQS71B2V1B","FCAG100AVEB / AZQS100B8V1B","FCAG125AVEB / AZQS125B8V1B","FCAG140AVEB / AZQS140B8V1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","6.80 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","5.70","5.50","5.16","5.94"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","418","605","1,406","1,314"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","6.80","9.50","12.1","13.0"]
["","Třída energetické úspornosti","","","A+","A"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","6.33","7.60","7.78","11.6"]
["","SCOP/A","","","4.00","3.85","3.67","3.96"]
["","Třída energetické účinnosti","","","A+","A"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","2,216","2,762","2,969","4,089"]
["Jmenovitá účinnost","Annual energy consumption","","kWh","1,093","1,480"]
["","EER","","","3.11 (3)","3.21 (3)","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.61 (3)","3.50 (3)","3.41 (3)","3.30 (3)"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","B","A"]
["","","Vytápění","","A","B"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","7.50 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Poznámky","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU"]