{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG50AVEB / RXS50L2V1B","FCAG60AVEB / RXS60L2V1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","5.00","5.70"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","6.48","6.22"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/rok","270","321"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","5.00","5.70"]
["","Třída energetické úspornosti","","","A++","A++"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","4.36","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.00"]
["","Třída energetické účinnosti","","","A++","A+"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/rok","1,426","1,646"]
["Piping connections","Kapalina","Vnější průměr","mm","6.35","6.35"]
["","Plyn","Vnější průměr","mm","12.70","12.70"]
["","Vypouštění","OD","mm","VP25 (Vnější průměr 32, vnitřní průměr 25)","VP25 (Vnější průměr 32, vnitřní průměr 25)"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","3.55","3.48"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","705","820"]
["","COP","","","3.70","3.52"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","A","A"]
["","","Vytápění","","A","B"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","6.00","7.00"]
["Poznámky","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]