{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB (Archived)","FCAG50AVEB (Archived)","FCAG60AVEB (Archived)","FCAG71AVEB (Archived)","FCAG100AVEB (Archived)","FCAG125AVEB (Archived)","FCAG140AVEB (Archived)"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","Vysoké","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Střední","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Nízký","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Chlazení","Střední","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Nízký","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Vysoké","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Standardní příslušenství","Manuální ovládání","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Příručka pro instalaci","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drenážní hadice","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Svorka na drenážní hadici","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podložka pro konzoli závěsu","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Šrouby","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Návod k instalaci","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Izolace pro upevnění","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Těsnicí podložky","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Těsnící podložka odvodnění","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiály svorky vodiče","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Chladicí výkon","Celkový výkon","Jm.","kW","","","","","","12.10","13.40"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","Vnější průměr","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","Vnější průměr","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Drain","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Dekorační panel 4","Rozměry","Hloubka","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Šířka","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Výška","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami"]
["","Barva","","","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)"]
["","Hmotnost","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Vytápění","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Rozměry","Jednotka","Šířka","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Hloubka","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Výška","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Opláštění","Materiál","","","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech"]
["Hmotnost","Jednotka","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Dekorační panel","Hmotnost","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru"]
["","Rozměry","Výška","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Hloubka","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Šířka","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Barva","","","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)"]
["Topný výkon","Celkový výkon","Jmen.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napětí","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Poznámky","","","","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním.","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním.","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním.","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním.","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním.","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním.","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním."]
["","","","","(4) - Tato možnost je určena pouze pro použití v prostředích, kde je jemný prach(prodejny oděvů) Nepoužívejte tuto možnost v prostředích s vysokou vlhkostí a/nebo v mastném prostředí.","(4) - Tato možnost je určena pouze pro použití v prostředích, kde je jemný prach(prodejny oděvů) Nepoužívejte tuto možnost v prostředích s vysokou vlhkostí a/nebo v mastném prostředí.","(4) - Tato možnost je určena pouze pro použití v prostředích, kde je jemný prach(prodejny oděvů) Nepoužívejte tuto možnost v prostředích s vysokou vlhkostí a/nebo v mastném prostředí.","(4) - Tato možnost je určena pouze pro použití v prostředích, kde je jemný prach(prodejny oděvů) Nepoužívejte tuto možnost v prostředích s vysokou vlhkostí a/nebo v mastném prostředí.","(4) - Tato možnost je určena pouze pro použití v prostředích, kde je jemný prach(prodejny oděvů) Nepoužívejte tuto možnost v prostředích s vysokou vlhkostí a/nebo v mastném prostředí.","(4) - Tato možnost je určena pouze pro použití v prostředích, kde je jemný prach(prodejny oděvů) Nepoužívejte tuto možnost v prostředích s vysokou vlhkostí a/nebo v mastném prostředí.","(4) - Tato možnost je určena pouze pro použití v prostředích, kde je jemný prach(prodejny oděvů) Nepoužívejte tuto možnost v prostředích s vysokou vlhkostí a/nebo v mastném prostředí."]