{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / AZQS100B7Y1B","FCAG125BVEB / AZQS125B7Y1B","FCAG140BVEB / AZQS140B7Y1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","9.5 (1)","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","3.21 (3)","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.50 (3)","3.41 (3)","3.30 (3)"]
["","Annual energy consumption","","kWh","1,480"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","A"]
["","","Vytápění","","B"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","A"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","9.5","12.1","13.0"]
["","SEER","","","5.50","5.16","5.94"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","605","1,406","1,314"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","A"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","7.60","7.78","11.56"]
["","SCOP/A","","","3.85","3.67","3.96"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","2,764","2,969","4,089"]
["Poznámky","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU"]