{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":20,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG100BVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG71BVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG100BVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG140BVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG125M7Y1B","FCAG125BVEB / RZAG125M7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG140M7Y1B","FCAG140BVEB / RZAG140M7Y1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A+++","A++","A+++","A++","A+++"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["","SEER","","","7.60","7.50","6.86","6.81","7.10","7.14","7.14","9.26","7.14","9.09","7.86","9.31","14.1","7.80","12.4","7.17"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/rok","313","317","347","350","335","466","466","359","466","366","423","357","516","931","651","1,121"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","A+","A+","A+","A+","A+","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.41","4.45","4.41","4.40","4.38","4.64","4.72","4.83","4.61","4.87","4.66","4.73","6.07","4.34","4.00","4.34"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/rok","1,493","1,479","1,492","1,495","1,502","2,354","2,314","2,261","2,369","2,244","2,343","2,309","2,196","3,071","3,332","3,071"]
["Poznámky","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT, venkovní teplota 48 °CST [Btu/h/W]","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT, venkovní teplota 48 °CST [Btu/h/W]","(1) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT, venkovní teplota 48 °CST [Btu/h/W]","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT, venkovní teplota 48 °CST [Btu/h/W]","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT, venkovní teplota 48 °CST [Btu/h/W]","(1) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT, venkovní teplota 48 °CST [Btu/h/W]","(1) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT, venkovní teplota 48 °CST [Btu/h/W]","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]