{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":23,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG100BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG71BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG125BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","","","7.50","","","","","","","","","","13.50","","","","","","15.50"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","","3.39","3.39","3.30","3.30","3.30","3.11","3.75","3.87","3.81","3.75","3.75","3.71","3.71","3.61","3.61","3.61","3.73","2.50"]
["","COP","","","","","3.97","","","","","","","","","","3.63","","","","","","3.61"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","","","1,003","","","","","","","","","","1,617"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","","","A","","","","","","","","","","A"]
["","","Vytápění","","","","A","","","","","","","","","","A"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","","A++","A++","A","A","A","A","A","A++","A","A","A","A+","A+","A","A","A","A"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","SEER","","","","6.80","6.72","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","6.80","5.10","5.10","5.10","6.00","6.00","5.10","5.10","5.10","5.10","6.44"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","","350","355","467","467","467","652","652","489","652","652","652","700","700","824","824","824","824","1,249"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","","A+","A+","A","A","A","A","A","A++","A","A","A","A+","A+","A","A","A","A"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","","6.33","6.33","6.00","6.00","6.00","7.60","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","12.66","12.66","12.71","12.71","12.71","12.71","11.56"]
["","SCOP/A","","","","4.20","4.20","3.80","3.80","3.80","3.81","3.80","4.61","3.80","3.80","3.80","4.10","4.10","3.80","3.80","3.80","3.80","4.27"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","","2,110","2,110","2,211","2,211","2,211","2,790","4,164","3,432","4,164","4,164","4,164","4,323","4,323","4,683","4,683","4,683","4,683","3,795"]
["Poznámky","","","","","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m."]
["","","","","","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["Energetickou účinná řada","","","","A+++ ~ D"]
["Poznámky","","","","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]