{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","","6.8","9.5","9.5","9.5 (3)","","","","","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","4.30","5.11","5.11","5.11","5.11 (6)","4.30","4.30","4.30","4.30","5.11","5.11","5.11 (6)","4.00","4.00","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/rok","554","466","650.685","650.685","","773.256","773.256","773.256","773.256","821.918","821.918","","1,050","1,050","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Třída energetické úspornosti","","","C","A","A","A","","C","C","C","C","A","A","","D","D","C","C","C","C"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","6.00","6.33","7.60","7.60","","6.81","6.81","6.81","6.81","8.03","8.03","","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.80","3.80","3.80 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81","3.81","3.81 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Třída energetické účinnosti","","","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/rok","2,472","2,327","2,799","2,799","","2,802","2,802","2,802","2,802","2,949","2,949","","3,305","3,305","3,305","3,305","3,306.471","3,306.471"]
["Jmenovitá účinnost","Roční spotřeba energie","","kWh","","971","1,440","1,440","1,440","","","","","1,870","1,870","1,870"]
["","EER","","","","3.21","3.30","3.30","3.30","","","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","","3.61","3.54","3.54","3.54","","","","","3.41","3.41","3.41"]
["","Směrnice oenergetických štítcích","Chlazení","","","A","A","A","A","","","","","A","A","A"]
["","","Vytápění","","","A","B","B","A","","","","","B","B","B"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","","7.5","10.8","10.8","10.8 (4)","","","","","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Poznámky","","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - Roční spotřeba energie: počítáno podle průměrného používání po dobu 500 provozních hodin za rok při plné zátěži (= jmenovité podmínky)","","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - Roční spotřeba energie: počítáno podle průměrného používání po dobu 500 provozních hodin za rok při plné zátěži (= jmenovité podmínky)"]
["","","","","","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Štítek spotřeby: stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné)","","","","","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Štítek spotřeby: stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné)"]
["","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU"]
["","","","","","","","","(3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","","","","","","","(3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","","","","(4) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","","","","","","","(4) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","","","","(5) - Roční spotřeba energie odpovídá Směrnici 2002/31/ES o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost","","","","","","","(5) - Roční spotřeba energie odpovídá Směrnici 2002/31/ES o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost"]
["","","","","","","","","(6) - SEER a SCOP odpovídají EN 14825","","","","","","","(6) - SEER a SCOP odpovídají EN 14825"]
["","","","","","","","","(7) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","","","","","","","(7) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení"]