{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","Vysoké","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Jm.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Nízký","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Chlazení","Nízký","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Vysoké","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Jm.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Standardní příslušenství","Manuální ovládání","","","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání"]
["","Příručka pro instalaci","","","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci"]
["","Drenážní hadice","","","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice"]
["","Svorka na drenážní hadici","","","Svorka na drenážní hadici","Svorka na drenážní hadici","Svorka na drenážní hadici","Svorka na drenážní hadici","Svorka na drenážní hadici","Svorka na drenážní hadici","Svorka na drenážní hadici"]
["","Podložka pro konzoli závěsu","","","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu"]
["","Šrouby","","","Šrouby","Šrouby","Šrouby","Šrouby","Šrouby","Šrouby","Šrouby"]
["","Návod k instalaci","","","Návod k instalaci","Návod k instalaci","Návod k instalaci","Návod k instalaci","Návod k instalaci","Návod k instalaci","Návod k instalaci"]
["","Izolace pro upevnění","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Těsnicí podložky","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Těsnící podložka odvodnění","","","Těsnící podložka odvodnění","Těsnící podložka odvodnění","Těsnící podložka odvodnění","Těsnící podložka odvodnění","Těsnící podložka odvodnění","Těsnící podložka odvodnění","Těsnící podložka odvodnění"]
["","Svorky","","","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky"]
["Řídicí systémy","Kabelové dálkové ovládání","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","Vnější průměr","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","Vnější průměr","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Vypouštění","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Dekorační panel 4","Rozměry","Hloubka","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Šířka","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Výška","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami","BYCQ140D7W1 – Bílá s šedivými klapkami"]
["","Barva","","","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)"]
["","Hmotnost","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Vytápění","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Rozměry","Jednotka","Šířka","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Hloubka","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Výška","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Opláštění","Materiál","","","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech"]
["Hmotnost","Jednotka","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Dekorační panel","Hmotnost","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru","BYCQ140D7GFW1 – panel s automatickým čištěním s jemnou mřížkou filtru"]
["","Rozměry","Výška","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Hloubka","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Šířka","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Barva","","","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)","Čistě bílá (RAL 9010)"]
["Power supply","Fáze","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Označení","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napětí","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(2) - BYCQ140D7W1W má bílé izolace. Uvědomte si, že usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140D7W1W v místech vystavených koncentraci nečistot."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním.","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním.","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním.","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním.","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním.","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním.","(3) - BYCQ140D7W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140D7W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140D7GW1: čistě bílý panel s automatickým čištěním."]