{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","6.8","9.5","9.5","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","5.70","5.70","5.70","5.21","5.21","5.21 (6)"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","418","583.333","583.333","806.142","806.142"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00"]
["","Třída energetické úspornosti","","","A+","A+","A+","A","A"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","7.60","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.95","3.91","3.91","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Třída energetické účinnosti","","","A","A","A","A","A"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","2,693","2,874","2,874","2,949","2,949"]
["Jmenovitá účinnost","Roční spotřeba energie","","kWh","1,059","1,285","1,285","1,855","1,855","1,855"]
["","EER","","","3.50","3.70","3.70","3.23","3.23","3.23"]
["","COP","","","4.10","4.30","4.30","3.75","3.75","3.75"]
["","Směrnice oenergetických štítcích","Chlazení","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Vytápění","","A","A","A","A","A","A"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","7.5","10.8","10.8","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Poznámky","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - Roční spotřeba energie: počítáno podle průměrného používání po dobu 500 provozních hodin za rok při plné zátěži (= jmenovité podmínky)"]
["","","","","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Štítek spotřeby: stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné)"]
["","","","","","","","","","(3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","","","","","(4) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","","","","","(5) - Roční spotřeba energie odpovídá Směrnici 2002/31/ES o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost"]
["","","","","","","","","","(6) - SEER a SCOP odpovídají EN 14825"]
["","","","","","","","","","(7) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení"]