{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","12.5 (6)"]
["Připojovací rozměry","Liquid","OD","mm","9.52"]
["","Plyn","OD","mm","15.9"]
["","Vypouštění","OD","mm","26"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","2.61"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","2,395"]
["","COP","","","3.24"]
["","Směrnice oenergetických štítcích","Chlazení","","D"]
["","","Vytápění","","C"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","14.6 (7)"]
["Poznámky","","","","(1) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","(2) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","(3) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře."]
["","","","","(4) - Varmekapaciteten gælder kun for kombination med varmepumpe i udendørs enhed"]
["","","","","(5) - V případě vypouštěcího potrubí je zapotřebí sada vypouštěcího potrubí (volitelná)."]
["","","","","(6) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(7) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(8) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení"]